	보 도 자 료

보도 일시	배포즉시(사진 2시이후)	배포 일시	2023. 2. 2.(목)

담당부서	혁신조달기획관	책임자	과 장	이 형 식	(042-724-7305)
	혁신조달과	담당자	서기관	장 미 선	(042-724-7203)

“82개 신규 혁신제품…新성장 이끈다”

공공구매, 기술개발 우대 등 혁신제품, 세계 일류 성장 지원

□ 조달청(청장 이종욱)은 2일 서울지방조달청에서 기술력과 공공력을 인정받아 혁신제품으로 지정받은 혁신기업 대표들이 참석한 가운데 기업 성장과 수출 지원 방안을 모색하기 위한 현장 간담회를 개최했다.

○ 올해 첫 신규 지정받은 82개 혁신제품은 지난해 민간이 참여해 혁신제품을 발굴하는 스카우터제도 등 엄격한 심사와 검증을 통해 제품의 공공성과 혁신성을 인정받았다.

○ 신규 지정 혁신제품은 혁신장터에 등록돼 3년간 공공기관에서 수의계약으로 구매가 가능하며,  ‘조달청이 첫 구매자가 돼 혁신제품을 테스트’하는 혁신제품 시범구매사업 기회가 제공된다.

□ 이번 간담회에서는 신규 혁신기업의 현장 애로 및 건의 사항을 듣고, 혁신조달 제도를 통한 지원 정책과 실제 기업 매출로 이어질 수 있는 해외조달 시장 진출 지원 방안 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.

□ 신규 혁신기업들은 혁신제품의 공공구매 확대를 위해 조달청의 적극적인 제품홍보와 현재 3년인 지정기간의 연장, 신속한 규격 추가 허용 등 제도 개선사항을 건의했다.

○ 조달청은 지정기간 연장, 규격 추가 허용 등 요구사항을 조달정책에 적극 반영하고, 우수 혁신기업에 대한 연구개발(R&D) 자금 우대 등 판로 확대를 위한 혁신기업 맞춤형 지원방안을 강화하겠다고 약속했다.

□ 또한, 조달청은 혁신기업의 수출 확대를 위해 국제조달 네트워크를 활용한 공공조달 맞춤형 수출지원 방안도 설명하였다.

○ 구체적으로 코이카, 코트라 등 해외원조(ODA) 담당기관과 협력을 통한 혁신제품의 패키지 수출 지원과 혁신제품의 해외 실증기회 확대방안을 검토하고 해외 바이어 수출상담회를 통해 글로벌 마케팅 기회도 넓힐 예정이다.

□ 이종욱 청장은 “올해는 혁신조달이 5년 차에 접어든 만큼 국민이 실질적으로 성과를 체감하도록 질적인 도약을 이뤄야 한다”라며

○ “조달청은 선도 혁신기업이 국내는 물론 해외 시장에서도 인정 받아 세계기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

붙임 : 신규지정 혁신제품 현황

붙임		신규 지정 혁신제품 현황

No.	사진	업체명 (지역)	혁신명	공공문제	기대효과
1		선우건설화학 주식회사 (전남)	차열성능이 우수한 폴리우레아 수지 도막 방수재	국민생활 (안전)	방수성능, 차열 및 성능을 강화하기 위하여 아민·나노 실란·금속 산화물·난연제·프리폴리머 SAPUP(Silane Amine Phosphate TerminatedUrethane Prepolymer)가 합성된 방수제가 다차원 사슬구조를 형성 구조물에 깊이 침투하여 부착력을 강화시킨 기술
2		주식회사 에이아이매틱스 (서울)	A.I. 영상 인식 안전운전 플랫폼	국민생활 (안전)	A.I. 영상 인식 기술이 적용된 A.I.CAM이 운전자의 위험 운전을 인식하고 경고해 주며, 플랫폼을 통한 실시간 영상 관제 서비스 및 안전 운전 서비스 제공
3		인플랩 주식회사 (경북)	농산어촌 스마트 모빌리티 안전 솔루션을 위한 “전복사고 감지장치” 및 “주변장치”	국민생활 (안전)	농기계에 부착되어 안전사고 발생 시 신속하게 사고 상황을 감지하고, 사용자 및 주변에 상황을 전파하여 인명구조 골드타임 확보가 가능. IoT 센서, 입·출력 표시 장치 및 모빌리티 안전 관제 플랫폼 간 유기적인 연계를 통한 안전 주행 유도 및 사고 예방
4		와이바이오 (경남)	탄소저감 재생 알루미늄을 사용한 손끼임제로 일체형 안전도어	국민생활 (안전)	손가락 끼임 방지 안전 도어는 여닫이 출입문을 열고 닫았을 때 문 고정부 회전 축 부분 문과 문틀 사이 틈이 생기지 않아 손가락이 들어갈 수 없는 혁신적인 구조이며, 출입문 손가락 끼임 사고를 원천적으로 방지
5		㈜대륜엘리스 (서울)	발 끼임과 마찰 소음방지 기능이 포함된 고강도 에스컬레이터용 안전 스텝	국민생활 (안전)	운행 중 지속적으로 발생하는 스텝(발판)파손과 측면부 및 경사 부분에서의 승객 발 끼임사고 및 마찰소음 등 방지
6		㈜이지시스템 (경북)	내진국사형 원격제어반	국민생활 (안전)	내진기능으로 장비들을 보호하고, 점검과 운전으로 신뢰성을 확보하며 이중벽체 구조로 제어반 온도가 급상승하는 문제를 보완, 내부 cctv설치 및 감시제어화면과 영상감시화면 연동으로 중앙감시제어의 실시간 해결을 도모, HMI가 내장된 터치PC 및 추가 장비의 간편 증설 가능한 혁신적인 원격제어시스템
7		엔텍스 주식회사 (광주)	고효율 하수 슬러지 폐기물 에너지화 혁신기술	에너지 신산업	고온(130~160℃), 고압(6~15atm) 조건에서 운전되는 열적가용화공법을 이용하여 하수처리시설에서 발생하는 슬러지를 저분자 유기물로 전환 후 혐기성 소화조에 유입시켜 바이오가스의 생산 효율 향상 및 슬러지 저감 기술
8		한국가로수 보호㈜ (부산)	부양식 잠금 맨홀뚜껑 시스템	국민생활 (안전)	맨홀 뚜껑의 이탈이나 도난 사고 방지를 통한 안전한 보행공간 제공, 집중호우 시 물과 압력의 역류 현상을 감소시켜 안전성을 제공
9		주식회사에이치코비(H-KORBI Co., Ltd.) (경기)	선제 대응 지능형 수처리 통합계장계측제어장치	국민생활 (안전)	수처리시설의 통합계장계측제어장치를 통해 현장 계측기의 실시간 상태(값) 모니터링, 수집 데이터의 관리 및 저장, 운영 상태 진단 및 최적 운전 조건 도출, 최적 자동 제어 및 운전을 가능하게 함으로써 안정적인 수질 확보와 혹시 모를 사고에 대한 선제 대응 및 시설 운영의 안정성 증대
10		주식회사 티제이원 (서울)	네트워크 CCTV 양자암호화 망분리 망간자료전송장치	국민생활 (안전)	영상감시시스템에 적용되는 것으로서, 외부망과 내부망을 하드웨어에 의한 물리적인 망 분리가 가능하고, 물리적으로 분리된 망을 양자 암호 터널링을 통해 실시간으로 전송
11		한일종합기계㈜ (광주)	석탄화역 안전사고예방, 국익유출방지를 위한 자동장력 SMART BELT CLEANER SYSTEM	에너지 신산업	자동장력 SMART BELT CLEANER SYSTEM으로 광범위한 낙탄 발생 차단, 안전사고 예방 및 열약한 현장 환경 개선을 통한 안정적인 설비 운영 가능
12		주식회사 지엘산업테크 (서울)	창틀 일체형으로 성능 향상된 커튼월 금속제창	그린뉴딜 (탄소중립)	고기밀성과 고단열성을 확보, 실리콘·별도의 창틀 시공을 생략하여 원가 절감(15%) 및 시공속도(4배) 증대, 커튼월 자중 감소 및 유지보수 기간 연장
13		피앤씨테크 주식회사 (경기)	분기점 및 복합 고장점 표정이 가능한 고장점표정장치	국민생활 (안전)	전기철도의 AT(단권변압기) 급전계통선로에서 지락 또는 단락사고 발생 시 기존제품으로 고장점을 표정할 수 없었던 분기선로나 연장선로를 포함한 모든 선로(삼각선구간제외)의 고장사고까지 고장점 표정 가능
14		주식회사 엠쓰리시스템즈 (경기)	간단 조립/해체형 접합철물을 이용한 친환경 모듈러 그린스마트 임시교사 (M스쿨)	국민생활 (교육)	접합철물(긴결용 브라켓)을 이용하여 조립, 설치, 해체 및 이전이 용이하고, 영구건물 수준의 내진구조와 내화기준을 충족하며, 맞춤형 디자인과 환기성능이 강화된 모듈러 임시교사
15		신명전력 주식회사 (경기)	초음파 신호 검출에 의한 열화감시시스템이 구비된 면진전동기 제어반	국민생활 (안전)	부분 방전으로 발생된 초음파 신호를 디지털 신호 처리 기술을 활용한 필터 및 증폭회로를 이용하여 보다 정확하고 신속한 주파수 응답으로 부분 방전 유무를 판단하여, 절연파괴 고장 및 사고 예방 및 내진 저항적 구조와 진동에 의한 소음 저항 면진장치가 구비됨
16		아이디오 주식회사 (충남)	코일형청수관과 스크류가 융합된 회전체를 이용한 슬러지방지 및 내부세척 가능한 자동세척폐수열교환기	에너지 신산업	필터 없이 코일형청수관과 스크류날개가 융합된 회전체가 폐수관 내부의 이물질을 자동으로 배출 가능, 작은 크기와 낮은 비용 및 비회전 대비 10% 이상의 열교환율 효율 제공
17		주식회사 컴텍시그널 (경기)	방수·방습·절전 기능이 향상된 LED바닥형보행신호등	국민생활 (안전)	LED회로 수평설치 기술 적용으로 방수·방습 기능 향상과 쏠라셀을 통한 절전기능이 강화된 LED바닥형 보행신호등
18		유한회사 유수산업 (전북)	고강도 시멘트 모르타르 조성물로 형성된 조립식 암거	국민생활 (환경)	고로슬래그와 전기분해 알칼리수를 이용한 콘크리트 암거 제조기술을 통해 종래의 자극제와 배합수를 대체하여 폐기물 처리비를 절약하고, 온실가스배출을 감축함으로써 녹색 성장에 기여
19		이에스텍이엔지 주식회사 (경기)	구조물 지진재해 안전관리 플랫폼	국민생활 (안전)	지진 취약도 분석을 이용하여 내진성능을 판정하고, 개략적인 보수비용을 산출 및 지진계측용 감지 모듈의 동적범위 요구사양인 120dB 이상인 125dB를 확보하고 있어 기존 관측소 외 보조 관측소 적용 가능
20		㈜비스타컴 (경기)	위성신호 기만 기술이 적용된 드론 테러 방어용 안티드론 시스템	드론	실제 위성신호를 동일하게 모사하여 위성항법을 하는 무인항공기의 위치를 이동시킬 수 있는 기술로, 50mW이하의 저출력으로 반경500M이상의 지역에 침입하는 무인항공기에 한하여 별도의 탐지 및 추적장비 없이 보호지역 밖으로 추방할 수 있는 고정형 위성신호 기만기술이 적용된 안티드론 시스템
21		주식회사 한동창호 (울산)	추락방지 및 방범용 안전 방충망	국민생활 (안전)	방충망 상부이탈이나 강제 탈착을 막는 안전장치와 자체 강성을 갖는 방충망을 통해서 침입 방지 보안성 강화, 멀티락 잠금장치로 어린이, 노약자, 장애인의 안전사고 예방 및 날벌래 실내 침입 방지 등
22		신명전력 주식회사 (경기)	초음파 신호 검출에 의한 열화감시시스템이 구비된 분전반	국민생활 (안전)	부분 방전으로 발생된 초음파 신호를 디지털 신호 처리 기술을 활용한 필터 및 증폭회로를 이용하여 보다 정확하고 신속한 주파수 응답으로 부분 방전 유무를 판단하여, 절연파괴 고장 및 사고 예방 및 내진 저항적 구조와 진동에 의한 소음 저항 면진장치 구비
23		주식회사한줌 (세종)	OTP 보안인증의 앱연계형 비대면 스마트우편함솔루션	스마트시티	스마트폰을 매개로 사용자 개입이 전혀 없는 OTP보안인증기술을 적용하여 대면하지 않고, 기다리지 않고, 보안걱정 없는 비대면 스마트우편함 솔루션개발(우정사업본부의 우편법 시행령 42조 개정하여 추진)
24		주식회사 엔이엔텍 (경기)	에너지절감형 이온중화 탈취설비	국민생활 (환경)	약품화합에 의한 이온발생방식으로 최초 개발된 탈취기술이 적용된 친환경 제품으로, 성능이 우수하고 시설비와 운영비가 저렴하며, 용수공급이 필요치 않고, 폐수발생량이 미미하여 안전하고 유지관리성이 우수
25		주식회사극동 (경북)	맞물림 조립형 스테인리스 물탱크	국민생활 (안전)	물탱크 벽면은 스테인리스 판재 양단에 음각기둥부와 삼각 형틀기둥부가 연속으로 맞물려 용접하여 내구성을 강화하고 위생적이고 안정적인 수돗물 공급, 물탱크 바닥은 특수 제작된 절연베이스라이너의 용융루트라인과 바닥 패널을 일체로 접합 및 평탄화하여 이물질 부착을 최소화하고 청소 등 유지관리의 편의성 확보
26		주식회사 서큘러스 (서울)	미래 AI 인재 양성을 위한 교육용 로봇 파이보	미래자동차	로봇AI를 활용하게 될 디지털 미래세대를 위해 국내 AI기술이 탑재된 국산 로봇을 통하여 로봇, 프로그래밍, 빅데이터, AI를 배울 수 있는 통합 솔루션 제공
27		주식회사 에이아이네트웍 (경기)	교통사고 예방 목적의 종합 상황 분석 기반 인공지능 모델 혼합형 융복합안내 전광판시스템	국민생활 (안전)	도로 상황을 실시간 종합적 분석 기반으로 운전자와 보행자 모두에게 맞춤형 서비스를 시스템에서 스스로 판단하여 제공하여 교통사고를 예방
28		주식회사 에이맥스 (충북)	장력 측정 및 양방향 재인장 시스템, 누수방지 기술이 적용된 막구조물(PTFE막구조물)	국민생활 (안전)	장력 측정 및 재인장을 통해 지붕막의 초기장력을 유지할 수 있고, 원천적인 누수방지는 물론 누수방지 보조막의 시공성이 향상된 제품으로 내구성, 사용수명이 증대되고 유지보수 용이
29		㈜대경산전 (전북)	열화 및 지진감지 기능과 완충수단이 구비된 내진(면진) 수배전반	국민생활 (안전)	수배전반 내부 설비의 열화를 감시하고, 지진과 상시 진동·소음을 저감시켜 안전성과 관리 편의성을 향상
30		주식회사 삼보기전 (인천)	실시간 화상이미지 동기추출방식에 의한 코로나방전위치 표정방법을 적용한 내진배전반	국민생활 (안전)	배전반 내에서 절연성능 저하로 발생되는 열화 및 사고증상을 실시간으로 모니터링, 분석 및 경보하며, 아크 발생 시, 이미지프로세싱기법을 적용하여 영상으로 발생위치 표정
31		주식회사스마트메디칼디바이스 (경기)	위치추적기능을 갖는 인솔	국민생활 (복지)	전세계 최초 인솔(깔창형) GPS 배회 감지기 상용화
32		주식회사 정우콘크리트 (부산)	미끄럼방지 및 유해 세균 제거 성능을 갖는 항균 보차도 블록	국민생활 (안전)	국민의 안전성 향상을 위한 미끄럼 사고 저감 및 유해 세균 제거 성능을 갖는 콘크리트 보차도 블록, 시간경과 및 표면 마모에도 지속적인 성능을 구현하고 산업부산물을 활용한 친환경 건설 소재
33		주식회사 듀오백 (인천)	센서 & 딥러닝 기반 스마트 의자 및 착석 페이백 서비스	국민생활 (건강)	자세를 실시간으로 확인할 수 있으며, 장시간의 착석 시, 휴식을 제안하고, 잘못된 자세를 장시간 유지할 경우, 알림을 줌으로써, 바른 자세와 업무 및 학습 효율성을 높일 수 있는 서비스
34		뉴마린엔지니어링주식회사 (부산)	가상초점광원 LED 등명기	국민생활 (안전)	고출력 COB LED와 가상 광 초점 구현 광학설계, 정밀 회전제어 기술이 접목된 집광형태의 회전형 LED 등명기
35		큐빅(Qvic) (세종)	프레임진동제어 방식의 프레임자력 부착형 유해동물퇴치기	국민생활 (환경)	지하가 아닌 지층인 비닐하우스 프레임 상단에 영구자석으로 부착하여 진동 소음 발생 및 확산시켜 농작물에 피해를 끼치는 유해동물을 효과적으로 퇴치 및 설치지점의 확인 가능, 유지보수까지 용이한 프레임 부착타격형 유해동물퇴치기
36		㈜해우기술 (부산)	감염병 관리를 위한 비대면 검체 앰플 공급 시스템	국민생활 (건강)	환자와 진료인의 접촉을 최대한 억제하기 위한 비대면 진료 접수 및 검체앰플 자동공급장치 환자의 개인정보와 문진내용을 바탕으로 진료의 유·무를 결정하고 진료정보를 진료인에게 전달하여 진료인의 2차 감염위험 예방
37		주식회사 에이맥스 (충북)	장력 측정 및 양방향 재인장 시스템, 누수방지 기술이 적용된 막구조물	국민생활 (안전)	장력 측정 및 재인장을 통해 지붕막의 초기장력을 유지할 수 있고, 원천적인 누수방지는 물론 누수방지 보조막의 시공성이 향상된 제품으로 내구성, 사용수명이 증대되고 유지보수가 용이
38		주식회사 디앤샤인 (경기)	자가진단이 가능한 IoT 스마트 비상벨	국민생활 (치안)	실시간 자가진단을 통하여 장비의 이상작동 여부 및 파손 등을 판단하고, 감시 결과에 따라 이상작동이 발생한 경우 해당 이상작동 정보를 관리 주체인 관제센터로 전송하는 방식으로 비상벨 장치의 지속적인 관리 및 상태유지를 할 수 있는 가용성을 확보하였으며, 첨단 IoT 기술 및 장비운영 노하우가 집약된 기능 적용
39		대봉비엠텍㈜ (부산)	무배수시트 타입 핑거형 신축이음장치	국민생활 (안전)	핑거형 신축이음장치의 하부 배수시트가 없는 혁신적인 구조로 수명 과 유지보수성 극대화 하였으며 배수시트가 없는 제품을 국내, 국외 포함 최초로 개발
40		㈜대흥산업 (충북)	배수 및 방수성이 우수한 친환경 에어캡 일체형 터널 방수시트	국민생활 (환경)	일반적 터널용 방수시트 배수재인 부직포 대신 엠보형상 에어캡시트를 적용하여 배수성능을 향상시키고 동절기 동결방지 등 안정성을 제고, 에어캡의 보온효과로 결로현상을 방지하는 효과를 기대할 수 있으며 방수재 시트에 재생수지를 활용함으로써 저탄소 녹색성장에 기여
41		대명엔텍㈜ (경기)	램씰 조립구조 비례제어 피스톤 펌프를 적용한 슬러지 이송 장치	국민생활 (환경)	건조로 온도에 따른 이송량 자동비례제어시스템으로, 2단 밸브체 구조의 슬러지 유입차단으로 실린더 오염방지 및 탈착식 모듈형 패킹 적용하여 램씰시스템으로 유지보수 용이, 자동 그리스 공급으로 스크류축 박스 슬러지 누출 차단
42		주식회사에스 아이디허브(SID Hub Co.,Ltd.) (경기)	고밀도 광촉매 산화기술이 적용된 통합 관리형 공기살균기	국민생활 (환경)	특허기술 고순도 광촉매 필터로 오존발생을 원천 차단하고, 동급제품 대비 2배 이상의 공기살균 성능을 보유하고, 사용자 공간 최적화 공기개선 운전을 시켜주는 AioT통합관리 시스템
43		㈜이제이텍 (경기)	유리섬유 강화 모듈러 복합소재 바닥판	국민생활 (안전)	콘크리트 열화 및 철근부식, 목재의 부패, 손상, 이격, 이탈 문제를 해결하는 경량·내부식·고강도·고내구성· 신속시공 특성의 스냅핏·볼팅 혼합조립식 유리섬유 강화 모듈러 복합소재 바닥판
44		포벡스(POVAX) (경남)	ALL-IN-ONE 볼륨 부스터	에너지 신산업	공압 액츄에이터 시스템을 구성하는 주요 액세서리인 볼륨부스터, 솔레노이드밸브, 필터, 레귤레이터 및 스피드 컨트롤러를 일체형으로 통합하여 기존 방식 대비 제작 비용, 기간, 무게 및 공간 등 절감
45		주식회사 엘토브 (규제샌드박스) (서울)	지능형 배리어프리 키오스크	국민생활 (복지)	장애인과 고령자가 사용하기 쉬운 키오스크로 사회적 약자에게 정보 접근성이 극히 제한되던 기존 키오스크에서 탈피하여 실제 사용할 수 있는 다양한 편의 기능 제공을 통한 사회적 약자의 정보 접근성 제공
		※ 지정만료 : ’24.09.04. (실증특례 인정기간)
46		주식회사 다오코리아 (전북)	폐플라스틱 재활용 섬유와 무가교제의 친환경 운동용 안전 매트	국민생활 (안전)	폐플라스틱 재활용섬유를 사용하여 가교제가 함유되지 않은 고밀도, 고탄성 PET보드를 충격보호재로 사용하고, 고급 PVC 원단과 충격보호재의 모든 면을 LM섬유를 활용하여 열접착시킨 제품
47		벽진산업 주식회사 (경남)	광촉매를 포함하는 접착력 향상, 기계적 특성이 강화된 미끄럼방지 성능이 향상된 합성목재	국민생활 (안전)	기존의 합성목재 데크의 단점을 보완하여 논슬립이 일체로 형성되어 미끄럼 저항상을 현저히 향상시키고 내구성 및 내마모성능이 우수한 합성목재 데크
48		주식회사 세이프벧엘산업 (경남)	지능형 화재 감지기 세이프비젼(Safevision)	국민생활 (안전)	화재감지기의 장점을 극대화 시키는 장치로서, 화재 감지기가 작동될 때 화재감지기 아래 상황을 실시간 영상으로 확인하여 화재 여부를 신속하게 파악 후 즉시 대응하여 화재 피해 최소화
49		주식회사 인포비정보기술 (대전)	지능형 초음파 센서 기반 고압 플랜트 배관 실시간 누출탐지 시스템	국민생활 (안전)	노후화된 중·고압 배관의 누출에 의한 산업재해 및 손실을 최소화하기 위해 배관 미세 누출 조기 탐지 및 실시간 관제가 가능한, 한국원자력연구원의 최첨단 초음파 센싱 기술과 한국전자통신연구원의 인공지능 기술이 적용된 세계 최초의 고정 설치형 실시간 누출탐지 솔루션
50		아스코주식회사 (서울)	석면자재 보수용 글러브백	국민생활 (안전)	안전하게 석면을 해체 및 보수하여, 기존의 석면 제거 시 많은 시간과 비용이 들어갔던 것을 간단한 시공과 저렴한 비용으로 안전하게 석면 제거
51		주승다휴공작소 (경남)	360˚회전 차양각 가변 야외쉼터	국민생활 (복지)	기존 야외 쉼터와 달리 완전 차양 기능을 가져, 쾌적한 여가 공간을 창출하고, 소규모 여가 트렌드를 반영하여, 독립된 쉼터로 활용도가 매우 높으며, 조립식으로 설치가 간단하여, 기존 정자보다 내구성 및 확장성이 우수함
52		주식회사 무브먼츠 (대전)	3차원 연약지반 개량공사 시공관리 시스템 (MV02)	스마트시티	전통적인 연약지반 개량공사에 4차 산업혁명 ICT기술을 적용하여 3차원 토질주상도 모델 생성, AI기술을 통한 타설 기록지 데이터 자동 정형화, QR코드를 활용한 물자관리 및 배수재 검측, AR기술을 통한 비대면 현장관리 등의 기술을 통해 개량공사의 품질확보와 공기/비용 절감, 시공 후 현장 유지관리, 차후 연계공사 활용 가능
53		주식회사 리빈에이아이 (충남)	인공지능 기반 정보보안 규정관리 딥아이에스(DeepIS)	인공지능 (AI)	공공기관 및 일반 기업의 내부 보안 위협에 대응하기 위해 개발된 지능형 보안 위협 탐지 시스템으로 보안 탐지를 자연어(NLP) 기반의 인공지능 기술 사용
54		주식회사 이티엑스 (서울)	교통 약자 보호 기술을 적용한 바닥형 보행 신호등	스마트시티	보행자를 검지하는 기술을 적용하여 교통 약자의 안전횡단 지원, 구간 내 보행자 검지를 통한 가로등 및 바닥 신호등 제어 및 횡단보도 내 보행자 정보와 시설물 상태 정보를 C-ITS 센터로 전송하고 RSE로 차량에 횡단보도 내 보행자 정보를 전송하여 교통사고 예방을 통한 안전성과 사고 예방
55		주식회사 케이엘디 (경기)	CCD 카메라 영상 기반 GIS 휘도보정 제어기가 적용된 전광판	스마트시티	전광판 시스템에 표출되는 영상 품질 저하를 개선하기 위해 국내 최초로 평균제곱근편차를 사용하여 화질과 색도를 균일하게 향상시켜 영상 품질을 개선
56		㈜에코파워텍 (제주)	보안과 편리성이 강화된 IoT기반 양방향 분전반 제어시스템	스마트시티	IoT 통신을 이용해 분전반에 대한 제어가 원격에서도 용이하게 이루어질 수 있도록 하고, 시간, 위치제어, 접속코드, 제어분류 등 다양한 방식을 통해 원격제어에 대한 보안과 편리성 확보
57		금강공업 주식회사 (부산)	그린스마트 미래학교를 위한 입면 분리형 모듈러 임시교사(모듈러 그린스마트 학교)	그린뉴딜 (도시ㆍ공간ㆍ생활 인프라)	획일적인 디자인에서 탈피하여 입면분리형 모듈러 임시교사를 제안 및 도입하여 각 학교 수요자의 요구에 따라 형태, 색상 등 다양한 디자인 적용 가능, 이축·재사용 시 기존 제품의 성능, 품질을 개선한 이동 및 확장 용이
58		주식회사 도래샘 (서울)	스마트 안전게이트 통합 관리 및 제어 시스템	스마트시티	갑작스러운 폭우 등 위급상황 발생 시 다수 지역에 설치된 차수장치, 진출입게이트 등을 관제실 통합관리시스템으로 원격 제어하여 신속하고 선제적으로 대응, 국민 생명과 재산을 보호
59		한양기전공업 주식회사 (경기)	빌딩 및 감시설비의 원격 통신 상태 감시 및 제어 시스템	국민생활 (안전)	중앙 감시 제어실과 감시설비의 중간에서 통신 상태를 실시간으로 분석 감시하여 상위 운용자에게 통신 이상 상태를 빠르게 통보하여 시스템 운영의 단절 불능에 대한 신속한 대응으로 대상 장비의 통신 유니트를 원격으로 제어함으로써 빌딩의 감시 및 제어 등의 안전성, 신속성 확보
60		주식회사 세현이앤씨 (경남)	공기집열식 온돌형 태양열블록	에너지 신산업	한국 전통 구들장 온돌의 원리를 벽돌타입의 태양열블록에 적용하여 공기집열식 태양열 블록을 건물 외벽에 설치 후 축열된 열을 덕트와 팬을 통해 실내난방에너지 및 급탕 에너지로 이용
61		한산시피에스 주식회사 (경기)	실시간 모니터링 전력 자동제어 시스템	스마트 그린산단	시설물 운용에 필요한 설비 전력장비의 이력을 파악하여 전력사용량 및 가용시간 관리
62		주식회사 하이앤텍 (경기)	엘이디광원과 레이저광원을 갖는 CCTV 카메라	국민생활 (복지)	원거리 화상의 선명한 영상을 얻는 것에 대한 어려움을 개선하기 위해 레이저 광원을 추가하여 적외선 발광 소자(근거리)와 레이저 발광 소자(원거리)를 병행
63		주식회사 한국고서이엔지 (수요자제안형) (경남)	굴껍데기 재활용 친환경 투수블록	222-24. 굴껍데기 재활용 친환경 투수블록	굴 껍데기를 재활용한 친환경투수블록으로 수산부산물인 굴껍데기를 재활용하여 투수블록을 제조함으로써, 우천 시 빗물이 블록을 통해 빠르게 통과, 빗물 고임 방지, 주변 수목들을 생기있게 유지, 노면의 수막현상으로 인한 안전사고 방지
64		주식회사 한림기술 (수요자제안형) (대구)	밀폐공간 모니터링 시스템	221-04. ICT 융복합기술을 활용한 스마트안전 관리체계 수립	밀폐공간 작업 전 각종 센서를 통해 산소 및 가스농도를 측정, 기준범위 미충족 시 근로자의 신속한 대피를 위한 경보 전파, 작업자의 상태를 관리자에게 전파, 모니터링 시스템으로 측정 데이터 전송하여 작업자 안전 사각지대 해소
65		주식회사 그리폰 다이나믹스 (수요자제안형) (대구)	SOC 시설물 관리를 위한 교량하부 균열 탐지 드론	221-07. SOC시설물관리 위한 교량하부 균열탐지드론	국내외 최초 GPS 음영지역 무인비행, 자동임무 기술이 가능하고 초정밀 균열 무인진단 검사 및 자동 분석시스템 구현이 가능하여 다목적 SOC 시설물 점검에 적용
66		주식회사 시온테크닉스 (수요자제안형) (전남)	재해 예방과 농업용수 절감이 가능한 IoT기반의 저수지 원격 관리시스템	222-03. 저수지 원격관리 시스템	소규모 저수지의 수위, 여수로, 유속, 환경 등의 정보를 측정하고, 측정된 값을 무선 통신을 통해 실시간 서버로 취합·분석하여 재해 진단 및 대비와 수자원인 농업용수를 절감
67		에이펙스인텍㈜ (수요자제안형) (경북)	IoT, ICT기반 도로조명설비 상시 누전감시 체계 구축	221-01. IoT, ICT기반 도로조명설비 상시 누전감시 체계 구축	기존 도로조명설비에 전압 및 전류, 누설 전류를 상시측정 및 감시하는 IoT방식 원격감시장치와 ICT 기반 관제시스템을 통신망으로 연계하여 전기 안전관리 기능 수행
68		주식회사 케이씨산업 (수요자제안형) (경기)	PC모듈러 조립식 임시 수용 및 거주시설	222-28. 에너지 자립형 모듈러 임시거주 (수용)시설	공장에서 단위 모듈을 제작하여 현장에서 쉽게 조립하는 PC모듈러 조립식 구조물로 신속한 제작과 빠른 설치, 일반 거주시설과 동일한 환경, 콘크리트 구조물로 국가보안시설에 적합한 임시 거주시설
69	ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	주식회사 아이티로 (수요자제안형) (서울)	실내공기질 관리시스템 (HOOH-1000A) 구축	222-26. 실내공기질 통합관리 시스템 구축	실내 공기 중 부유 바이러스 살균, 미세먼지, VOC, 악취 및 잡냄새, 라돈의 저감, 오존발생 0% IoT 융합기술기반 플랫폼을 통해 환경 Data 수집, 분석하여 상태알림 및 원격 제어로 24시간 청정상태 유지 및 시민 안전 도모
70		주식회사 레보스케치 (스카우터) (대전)	현장진단이 가능한 유전자 분자진단기기	바이오헬스	현장이나 소규모 병원에서 높은 성능의 분자진단기술을 사용할 수 있도록 이동성과 경제성을 최적화
71		이-솔테크 (스카우터) (광주)	자동화 비대면 선별진료소 [워크스루 진단부스]	국민생활 (건강)	무대면 무접촉, 무감염 3無 비대면 자동화 선별 진료소로, 환자·의료진간에 공기 및 접촉에 의한 감염원인을 원천 차단하고 격벽 대면을 통해 피검사자 유도, 문진, 검사, 검체 보관 및 검체실 세척 등을 IT 및 자동화 시스템을 통해 안전하고 편리하게 제어, 운영
72		주식회사볼트 크리에이션 (스카우터) (서울)	미세먼지, 꽃가루 차단 그리고 재사용이 가능한 ‘폴리머 에어필터 방충망’	국민생활 (건강)	재사용이 가능하여 부직포필터가 갖는 환경적 문제점 해결, 폴리머를 이용한 필터로, 공기청정기의 프리필터로도 사용이 가능하며, 헤파필터를 보호하여 제품 수명 연장
73		주식회사 닷 (스카우터) (서울)	촉각디스플레이 기반 시각장애인 학습지원용 보조기기 “Dot Pad”	국민생활 (교육)	점자셀의 소형화와 다중결합 기술로 촉각디스플레이를 구현하여, 다양한 시각화 자료를 촉각그래픽으로 실시간 변환∙표출하여 시각장애인의 정보 접근성 문제를 해결하여 STEAM 교육 및 비대면 수업 환경에서 학습효과 향상에 기여
74		지솔코퍼레이션 주식회사 (스카우터) (대전)	살균력이 장기간 지속되면서 인체에 무해한 새로운 표면 살균제	국민생활 (건강)	다양한 바이러스 및 세균을 99.9% 이상 제거할 수 있으며, 그 살균력이 1개월 이상 유지되어 감염 확산을 효과적으로 차단할 수 있는 살균제로 세포벽을 파괴하는 메커니즘으로, 변이, 변종 바이러스 모두 사멸 가능하고 인체에 뿌려도 무방할 정도로 안전성이 입증된 無알콜, 無염소 제품
75		주식회사 위두쉽 (스카우터) (서울)	아시아 최초 부피측정 국제법정계량인증기술을 통한 배송키오스크와 운영플랫폼	비대면 산업(기타)	부피 측정 국제법정 계량 인증기술을 획득하여 키오스크와 운영플랫폼을 통해 우편 및 다양한 배송서비스를 이용할 수 있는 배송접수 키오스크
76		주식회사 웨이센 (스카우터) (서울)	AI 기술로 내시경 영상을 실시간 분석하여 암의 발견 치료 전략에 도움을 주는 의료기기 WAYMED endo	바이오헬스	소화기 내시경 영상을 실시간으로 분석하는 인공지능 기술을 통해 소화기암의 조기발견 및 치료전략 수립에 도움을 주는 독립형 의료 영상분석 의료기기
77		주식회사 이와이엘 (스카우터) (경기)	퀀텀쉴드 사이퍼	디지털 뉴딜 (비대면 인프라)	양자기술을 활용한 최초의 음성 암호화를 위한 B2C 제품으로, 양자난수 생성 기술은 미국 Mass Challenge에서 5,500개 업체 중 1위, 미국 공군 핵심기술로 선정되어 드론용 암호화 칩 개발 프로젝트도 수행한 바 있는 기술
78		주식회사 에스피메드 (스카우터) (부산)	SPMEDTM Genotyping Kit: CYP2D6 (CYP2D6 약물유전자 검사키트)	바이오헬스	CYP2D6 유전자의 특성상 위유전자를 가지고 있어 위유전자를 구별하는 타겟 유전자의 특이적인 증폭이 필요, 유전자 중복, 유전자 결실 변이 검출이 어려운 유전자이며 이러한 문제를 해결 가능
79		주식회사 브로나인 (스카우터) (서울)	기기종류나 전압에 관계없이 IT기기 배터리를 충전할 수 있는 통합 충전기 (VOLKIT)	그린뉴딜 (탄소중립)	전압에 상관없이 충전할 수 있는 VOLKIT 기술을 통해 브로나인의 카메라 충전기를 반영구적으로 사용할 수 있어 카메라 사용자의 편익을 도모하고 불필요한 충전기 소비를 줄일 수 있음
80		시너지에이아이 주식회사 (스카우터) (서울)	인공지능기반 ADPKD 진단보조솔루션 (2등급의료영상분석장치소프트웨어)	바이오헬스	기존방식 대비 96.3% 정확하며 524배 빠른 속도로 부피 계산을 완료하고 치료제 처방에 객관적 지표 제시
81		주식회사 디파이 (스카우터) (대전)	지역사회 노쇠 정량 평가를 위한 복합신체기능평가 기기	국민생활 (건강)	보건·복지 기관들에서 간편하면서 객관적으로 고령자들의 노쇠 평가 가능
82		㈜넷비젼텔레콤 (스카우터) (대전)	24시간 감시가 가능한 AI 기반 불법 카메라 탐지장치 (CamEye)	국민생활 (건강)	허가되지 않은 카메라 트래픽 패턴의 무선망 통과 인지, 상향 동영상 트래픽을 딥러닝 트래픽 분석으로 탐지, 카메라와 스마트폰/태블릿 PC 등의 무선신호를 각각 구분, 탐지정확도 96.65% 이상