금	보도자료

보도시점	배포즉시	배포	2023. 8. 17.(목)

끊임없이 기술혁신을 이어가야 합니다

우수조달물품 지정 기업 대상 간담회, 기업 지원 및 해외진출방안 모색

“현실에 안주하지 말고 끊임없이 기술혁신을 이어가야 합니다.”

김윤상 조달청장은 17일 새롭게 우수조달물품 시장에 진입한 기업을 대상으로 “지속적으로 품질이 뛰어난 제품 개발을 위해 노력해 줄 것”을 당부했다.

조달청은 이날 기술과 품질을 인정받아 ‘23년 제2회 우수조달물품(이하, ‘우수제품’)으로 지정받은 기업을 대상으로 간담회를 진행했다.

이번 간담회는 우수제품 제도를 통한 지원 정책과 해외 조달시장 진출 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 신규 우수제품 지정 기업들이 현장에서 겪고 있는 어려움과 건의 사항을 공유한 뒤, 기업 성장에 실질적이고 내실 있는 지원이 이뤄질 수 있도록 소통을 강화해 나가기로 했다.

신규로 우수조달물품 시장에 진입한 제품은 23개로 절반에 가까운 48%를 차지한 가운데 (‘20) 35.4% → (’21) 40.2% → (‘22) 41.4%로 새로운 기업의 우수조달물품 시장 진출 비중이 매년 증가한 것으로 조사됐다.

김윤상 청장은 “우수기업들이 국내 공공조달시장에서의 경험을 토대로 드넓은 해외시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

담당 부서	기술서비스국	책임자	과 장	김은라	(042-724-7281)
	우수제품구매과	담당자	사무관	설명수	(042-724-7295)

참고1		‘23년 2회차 우수조달물품 지정 현황

□ 제2회 우수조달물품 지정 결과

ㅇ 294개 제품 중 48개 제품 심사 통과, 통과율 16.3%

- 분야별: (전기전자) 11개, (정보통신) 7개, (화학섬유) 1개, (건설환경) 13개, (기계장치) 8개, (사무기기) 8개

- 심사횟수별: (1회) 11개, (2회) 15개, (3회) 12개, (4회) 10개

※ 2023년 1회차 지정제품 수 및 통과율 : 276개 중 55개, 19.9%

□ 지정제품 기업 현황

ㅇ 창업․벤처기업 33개(68.8%), G-PASS 기업 20개(41.7%)

여성․장애인기업 6개(12.5%)

ㅇ 신규진입 23개(47.9%)

□ 지정제품 목록

No.	사진	업체명 (지역)	우수제품명	제품구분	기대효과	신규 진입
1		메를로랩 주식회사 (서울)	별도의 허브나 추가공사 없이 조도 조절 및 주변 가전제품 제어가 가능한 에너지 절감 스마트 조명	혁신제품 (전기전자)	IoT용 허브를 내장하여 최대 250개의 기기에 연결하여 밝기조절, 원격제어, 주변 가전 제어가 가능 전기소비자가 아낀 전기를 전력시장에 판매하고 금전으로 보상받는 국민 수요반응 서비스 지원 가능	√
2		N D TECH (서울)	친환경 동결방지 안전시스템	혁신제품 (전기전자)	비염화물계 친환경 동결방지액을 블랙아이스가 생성되기 전 자체 원격 프로그램으로 소량 분사해 결빙이나 살얼음을 사전 예방하여 빙결에 의한 피해를 최소화하고 기존 제설 비용과 시간을 대폭 절감시킴	√
3		쏠라리버 주식회사 (인천)	지능형 자가진단 기능을 갖는 태양광 발전시스템	성장유망 (전기전자)	기존의 태양광 발전설비에 스마트 기술을 적용하여 실시간 개별모듈의 성능에 관한 정보 확인이 가능하고, 발전전력을 자동조절하는 제어장치를 구미해 유지보수 편의성 확보 및 발전효율을 극대화한 자가진단 기능이 탑재된 지능형 발전시스템
4		주식회사 아이엘사이언스 (충남)	UV경화 기술이 적용된 실리콘 광학렌즈 LED 터널등기구	일반제품 (전기전자)	터널에 접근, 진입, 통과 시 터널 고유의 환경조건을 고려하여 렌즈 투과율을 개선하고 고내열성 수지를 적용하여 내구성을 향상시켜 주·야간 주행하는 차량의 시야를 확보하여 안전사고를 예방
5		에스퓨얼셀(주) (경기)	고온취득 및 경제성 판단 운전 연료전지시스템	일반제품 (전기전자)	도시가스를 개질하여 수소를 생산하고 그 수소와 공기 중의 산소가 전기화학적 반응을 통하여 전기와 열을 생산하는 고분자 전해질 연료전지시스템	√
6		주식회사 시큐웍스 (대전)	음장변화 패턴분석을 활용한 지능형 음장센서 초기화재감지 및 예방시스템	혁신제품 (전기전자)	실내공간에서 원거리 공간의 급격한 이상 온도 변화를 5초~1분 사이에 사각지대 없이 감지하여 관리자에 알려 화대 등 위험상황의 발생에 신속한 초동조치를 가능케 함	√
7		(주)금경라이팅 (부산)	격자구조를 갖는 히트싱크형 PCB가 적용된 LED 등기구	일반제품 (전기전자)	방열성이 높은 격자구조에 방열층, 열분산층, 비아홀을 적용한 히트싱크형 PCB를 사용하여 LED에서 발생하는 열을 빠르고 효율적으로 방출함으로써 우수한 광효율과 제품의 수명을 향상시킴
8		주식회사 포스라이팅 (경기)	엘이디조명	일반제품 (전기전자)	하나의 휴대용 조명 제어장치에 의하여 복수의 조명장치들을 독립적으로 간편하게 제어할 수 있고, 조명장치의 온오프 및 조도를 주변상황에 맞게 제어할 수 있으며, 조명장치들의 ID등록 및 그룹핑을 효과적으로 수행할 수 있는 조명시스템
9		(주)아이에스디앤피 (서울)	보행신호음성안내보조장치	일반제품 (전기전자)	도로교통 이용자(횡단 보행자 및 노약자, 어린이 등)의 교통사고 방지를 위해 무단 보행자 작동신호기 자동제어 및 보행자 눈높이의 맞춤형 안내 시스템으로 필요 시에 한하여 음성안내를 함으로써 소음저감, 에너지 절약 기능 제공	√
10		(주)애짓다 (경기)	무선 순차점멸 LED 경고등	일반제품 (전기전자)	라바콘 상단 홀에 삽입하여 설치되는 형태로 연동동작을 통하여 주/야간 시인성 극대화함으로써 사고나 공사구간의 경계를 운전자에게 인식시켜 차량 안전운행을 유도	√
11		울랄라랩 주식회사 (경기)	윔엑스 2.0	S/W (정보통신)	산업설비 모든 영역의 데이터를 수집하여 확인하고자 하는 데이터를 초당 27만 건의 처리속도로 모니터링 할 수 있는 통신소프트웨어	√
12		(주)비엔에스테크 (경기)	IP 카메라 보안 기술 기반 데이터 암호화 영상감시시스템	일반제품 (정보통신)	IP카메라와 클라이언트 단말에서 처리하는 암호화 방식이 아니라, 영상저장장치에서 암호화 키 및 암호화 방식을 관리하도록 구현함으로써 안전한 암호화 정보 전송이 가능	√
13		주식회사 베스트디지탈 (경기)	고해상도 영상, 전력 및 신호 통합전송 영상감시 장치	일반제품 (정보통신)	단일 케이블을 통해 고해상도 카메라에 전원을 제공하는 동시에 제어신호를 전송하여 영상 보정이 이루어지도록하며, IP방식으로 변환이 가능하고 외부 이벤트 연동으로 관리의 복잡성을 줄임
14		주식회사 디라직 (경기)	실시간 시인성 개선 영상감시 시스템	일반제품 (정보통신)	야간, 안개, 황사 등의 저시정 환경에서 촬영된 영상을 FPGA(field programmable gate array) 처리하여 실시간 시인성을 개선하여 감시효과를 높이고 활용도가 높음
15		주식회사 송우인포텍 (경남)	보행자와 차량 영상정보 처리 기능을 활용한 능동형 관제시스템	일반제품 (정보통신)	보행자·차량 감응 신호제어, 보행약자 구분 및 보행신호 연장 검지된 차량의 차량번호 및 차종, 차량명 색상 등의 정보 인식 차로별, 진행방향 및 보행신호 관련 데이터 수집·관리
16		(주)신화시스템 (서울)	출입권한값의 자동생성 및 등록이 가능한 출입통제시스템	성장유망 (정보통신)	다수의 출입그룹을 사전에 프로그램화하여 출입자의 기본정보등록 및 변경으로 신속한 출입권한의 부여 및 변경이 가능하고 수동이 아닌 자동매칭으로 출입 권한 부여의 오류를 방지, 장애인·임산부일 경우 출입문 개폐시간 확보, 재난시 전체 출입문 개방 가능	√
17		육송 주식회사 (경기)	유리벌브 파손 감지장치를 갖는 작동감지형 소공간 자동소화용구	일반제품 (정보통신)	분전반, 배전반 등의 소공간(0.36㎥이하) 화재를 자동으로 감지하여 소화하는 자동소화용구로서, 화재가 발생하면 열에 의해 유리벌브가 팽창 파열되면 압축스프링에 의해 타격핀이 순간적으로 이동하여 소화약제 차단막을 파열시켜 초기 화재를 진압 가능
18		(주)바이오크리트 (경기)	혹한의 동절기 사용이 가능한 자기발열 세라믹 모르타르	일반제품 (건설환경)	혹한의 동절기공사 또는 냉동창고(–30℃) 보수공사 등에서도 동결되지 않고 자체경화가 가능하도록 배합 설계되어 초기동해없이 동결안정성, 고강도, 고내구성 및 우수한 부착력을 확보한 자기발열 세라믹 모르타르	√
19		(주)그린우드 (전북)	휨강도 및 항균성이 우수한 합성목재	일반제품 (건설환경)	패각으로부터 분리한 아라고나이트를 합성목재에 적용함으로써 경도 향상, 항균성 및 자외선 차단성능 우수하여 호수 주변이나 등산로 등 습한 지역에 널리 사용 가능
20		(주)한설그린 (서울)	3중 충격흡수 구조 적용을 통한 잔디보호 기능 및 보행자 안정성 향상 천연잔디 보호 매트	일반제품 (건설환경)	3중 충격흡수 구조를 적용하여 사용자의 통행 및 사용 시 발생하는 답압 등에 의한 손상 방지 기능 향상과 보행자의 안전성을 향상시킨 천연잔디 보호 매트
21		(주)호정산업 (경북)	PLA소재의 블록을 이용한 녹화모듈	혁신제품 (건설환경)	PLA생분해 블록과 PLA부직포를 결합하여 토사유출 방지와 빠른 녹화가 필요한 곳에 시공 가능하고, 설치 후 식물의 군락이 형성되면 자연분해되어 자연 친화적인 생태환경 유지
22		주식회사 부림씨앤에스 (전북)	내구성과 방부 성능이 향상된 데크로드 시스템	일반제품 (건설환경)	방부목을 이용하여 장선의 설치가 필요없는 데크로드 시스템으로 시공이 빠르고 편리하고 경제적이며, 긴장봉을 적용하여 구조적 결합력 및 내하중 성능 향상	√
23		주식회사 남경에스텍 (전남)	합성목재	일반제품 (건설환경)	양파껍질을 첨가하여 산화 억제를 통해 열변형, 변색 등을 차단할 수 있어서 내후성 및 내구성 향상시키고, 부식산나트륨 및 네프라이트 분말을 첨가하여 강도 및 내화성 등 향상	√
24		(주)성화휀스 (충북)	안전성이 향상된 이중연결구조의 낙석방지펜스	일반제품 (건설환경)	낙석 에너지를 총 3차에 걸쳐 흡수하는 제품 구조로써, 낙석 충격 발생 시 충격으로 인한 제품의 피해를 막고 낙석 발생이 일어난 부근의 국부적 파손만을 유도	√
25		필드터프승목 주식회사 (울산)	복합파일을 사용한 충격흡수성이 우수한 친환경 인조잔디	일반제품 (건설환경)	4가지 종류의 복합파일로 구성되어 서로 다른 형상의 파일이 상호지지하며 안정성을 높이고, 에어포켓 형성으로 복원력이 효과적으로 이루어져 충격흡수능력이 상향되어 개보수 횟수 감소로 경제성 향상	√
26		(주)대건씨앤엘 (강원)	카본나노튜브로 기능성을 보강한 인조잔디시스템	일반제품 (건설환경)	카본나노튜브(CNT)를 혼합하여 정전기 억제 효과가 우수하며, CNT를 함유한 인조잔디 원사의 열전도성 및 충전재의 친수성이 우수해짐에 따라 표면 온도 저감의 효과 및 영구압축률 등 기계적 물성 향상	√
27		웰니스 (충남)	고흡수성 소재 적용을 통한 사용성 및 충격흡수성 향상 친환경 인조잔디 충진재	혁신제품 (건설환경)	천연재료(돌로마이트, 견운모 및 황토)를 포함하는 구성이며, 고흡수성 수지로 이루어진 수분 흡수필러가 내입되어 함수성이 증대되어 주변 복사열을 낮추고 이용자의 화상 및 부상 위험으로부터 보호	√
28		(주)디앤에스테크놀로지 (서울)	접이식 고속 침입차단 게이트	일반제품 (건설환경)	전자제어 모터와 3축 크랭크 기구를 통하여 5초 이내의 초고속 작동이 가능하며, 강력한 물리적 힘으로부터 강제 개방을 원천 차단하였고, 수동전환스위치를 이용하여 정전 또는 고장 시에도 쉽고 빠르게 개폐할 수 있음
29		㈜네이블 커뮤니케이션즈 (서울)	IoT맨홀뚜껑	혁신제품 (건설환경)	맨홀의 열림을 포함한 지하시설물 상태 모니터링 및 환경정보 계측하여 관제 서버를 통해 원격에서 모니터링 가능하여 맨홀 작업자 안전 및 시설물 피해를 최소화할 수 있는 상·하수도 및 통신용에 사용되는 저전력 IoT(사물인터넷) 맨홀뚜껑	√
30		주식회사 에이비엠 (부산)	단열 및 구조성능이 향상된 태양광발전 일체형 지붕	일반제품 (건설환경)	열교차단 포스트를 적용하여 단열성능을 상향시켰으며, 가이드 레일 및 화염차단부재 등 보강부재를 적용함으로써 구조성능 및 내화성능 등을 높여 건축물 지붕에 필요한 성능을 향상시킨 태양광 모듈을 지붕에 일체화한 제품
31		씨더블유소방산업 주식회사 (충청)	Z33 고성능소화기와 Z07 차량용소화기	혁신제품 (기계장치)	제트분사노즐을 적용하여 강력한 분사성능을 가지고 있으며 클랩거치 스트랩을 적용하여 별도의 거치대 혹은 고정공정이 필요없이 원하는 장소에 설치가 가능하여 접근성이 용이해짐에 따라 초기화재 진압에 신속해짐	√
32		성진 (경기)	함수율 조절유닛 및 분리액 배출 보텍스가이드를 적용한 원심분리 농축 탈수기(농축기)	일반제품 (기계장치)	슬러지에 대하여 오폐수와 고형물의 분리 촉진을 통해 처리 효율을 향상시킬 수 있으며 오폐수 배출 효율을 높이고 베어링 수명 향상, 동력 절감 및 소음 감소 등으로 수요기관의 편익 증진 및 유지관리비용 절감 가능
33		오주이엔씨 주식회사 (경기)	성능 및 유지관리가 가능한 개폐형 부식억제장비	일반제품 (기계장치)	관의 부식을 억제하는 부식억제장치와 점검 및 세척구 장치, 스트레이너 장치를 일체화한 통합 장치를 적용하여 구매 비용, 설치 공간 등을 절감할 수 있으며 유지관리 등이 용이하여 제품 성능의 지속적인 관리가 가능	√
34		대림로얄 이앤피(주) (경북)	울트라-파워 콘덴싱보일러	일반제품 (기계장치)	타원 타입 튜브 적용으로 인하여 기존 제품 대비 약 60% 설치면적을 감소시킬 수 있으며 동일 부피에 약 3배의 튜브를 설치할 수 있어 전열면적 극대화 가능 기성품에 비해 3배의 전열면적을 확보할 수 있어 성능대비 원가 절감이 가능
35		주식회사 월드이엔씨 (경기)	저부하제어시스템을 장착한 중온수 2단 흡수식 냉동기	일반제품 (기계장치)	품 내부의 전열관에 문제가 있어 파열되었을 경우 내부압력이 일정량에 이르면 압력방출용 진공밸브를 작동시켜 압력을 방출시킴으로서 제품이 변형 또는 파손되는 사고를 방지할 수 있음
36		주식회사 코아드 (경기)	외부 충격으로부터 자동 복구가 가능한 산업용 자동문	일반제품 (기계장치)	충격흡수 스프링을 하단에 적용하여 시트에 충돌 시 시트에 충격을 흡수 후 시트가 이탈하는 구조로 설계하여 시트 파손 방지가 가능 외부로부터 충격이 발생하여 출입문이 탈거되더라도 자가 자동 복구 기술을 적용하여 성능 유지가 가능	√
37		리텍 주식회사	가변형 살수장치가 적용된 살수가	일반제품 (기계장치)	이물질의 양에 따라 전방 살수장치의 분사각과 높낮이 조절로 분사압력을 최적화하여 청소성능 극대화 전방 살수 장치가 차량 전반으로 돌출되지 않아 주행 안정성 확보 가능
38		주식회사 테라바이오 (울산)	음식물류폐기물 감량화처리기기	일반제품 (기계장치)	나선형의 특수 구조의 블레이드 날개가 장착된 교반기를 처리기기에 적용하여 발효처리 효율 향상 음식물류 폐기물을 자동으로 투입하는 리프트에 Load cell을 장착하여 자동적으로 폐기물 무게를 측정하고 투입할 수 있음	√
39		㈜대원모빌랙 (충북)	이층형수장고용수납장	일반제품 (사무기기)	수납장의 전, 후 적재면 사이에 상하 방향으로 여러 개의 면진부재를 기둥 사이에 체결하여 이동 방향 및 폭 방향의 충격과 진동의 흡수가 가능 천정고가 높은 건물의 수장고에 별도의 중이층바닥 공사가 필요 없어 건축비 절감 및 사업기간 단축 효과
40		㈜동연디자인 (서울)	다이얼 회전방식의 폴딩테이블	일반제품 (사무기기)	회전클러치 부재를 적용하여 다이얼을 회전하여 조작하는 형태로서 큰 힘을 들이지 않고도 테이블을 접고 펼 수 있음 테이블을 접기 위한 다이얼 조작을 한쪽에서만 해도 작동하도록 고안하여 기성품보다 조작이 용이함
41		주식회사 오넥트 (경기)	전도방지장치가 적용된 안전 수납가구	일반제품 (사무기기)	전도방지 장치를 적용하여 지진 및 이상 상황으로 인한 충격 시 인명피해 및 제품파손을 예방할 수 있음 벽체 및 구조물을 손상시키지 않고 설치가 가능함에 따라 편리성 및 사용성이 탁월함
42		주식회사 크로바가구 (경기)	클립을 이용한 결합부의 견고성을 향상시킨 간편 조립형 테이블	일반제품 (사무기기)	상판과 다리부의 상호 결합시 단턱부에 걸리도록 설계함으로써 볼트 체결 이외의 다른 지지수단을 마련해 테이블의 안정성 확보 홀더부재와 브라켓을 이용하여 상판 탈착이 가능함에 따라 테이블을 분해하지 않고도 편리하게 배치 등의 변경이 가능
43		주식회사 삼광엔시팅 (경기)	고정식 연결의자	일반제품 (사무기기)	쿠션 내부에 유량 흐름이 원활하도록 통기공을 형성하여 사용자의 쾌적한 착석환경을 조성 회전축 원터치 체결구조를 갖는 댐퍼장치로 체결이 간편하고 신속 교체가 가능하여 유지, 보수가 용이
44		레이어 슬립 (경기)	차별화된 강성 스프링을 적용하여 측면 내구성 및 체압분산이 우수한 매트리스	일반제품 (사무기기)	완충스프링을 체압을 분산할 수 있는 형태로 구성함으로써 장시간 휴식 및 취침시에도 쾌적한 수면 환경을 조성 자재 전체를 난연 처리함으로써 화재 발생시 인명 피해 및 재산 손실 문제를 사전에 방지	√
45		주식회사 네오퍼스 (경기)	진동 및 기울어짐에 반응하는 수납가구	일반제품 (사무기기)	지진 등이 발생하여 불규칙한 진동이 발생할 경우 도어가 자동적으로 잠금 상태로 전환되어 후속 사고를 방지 가구를 올바른 형태로 재배치할 경우 별도의 해제 절차 없이 잠금장치의 구속이 해제되어 사용자의 편의성 확보
46		에이포하우스 주식회사 (서울)	에이포하우스 싱글	일반제품 (사무기기)	A4 급지대와 전산시스템은 복사용지의 부족 시점을 설정 및 모니터링하여 자동주문할 수 있어 기존의 방식으로 용지를 주문하는 과정을 대체하여 업무의 효율성이 증대 장비에 장착된 센서를 사용하여 장비 고장시 서버로 확인이 가능하여 제품의 유지, 관리가 용이함	√
47		청정테크 주식회사 (충남)	수질계측기반 상수도 통합수질관리시스템	연구개발 (전기전자)	상수도 전반의 수질관리 제품군(차염발생기, 수질계측기 등)을 통합된 연동을 통해 실시간 모니터링하고 원격제어를 자동으로 할 수 있어서 수요기관에 유지관리 편의성을 제공하고 국민의 물사용 안전성 확보에 기여할 수 있음
48		하이텍앤솔 주식회사 (서울)	지중 장치를 위한 안테나가 적용된 원격검침시스템	일반제품 (정보통신)	지향성 안테나가 적용된 검침단말기로 구성되어 상방향 기준으로 무지향성 안테나 대비 9.5배의 신호세기 개선효과가 있고 맨홀 같은 약전계에서도 출력신호세기가 상대적으로 낮아 제품의 수명개선 효과가 있음

참고2		지정제품 중 특색 있는 제품 소개

[정보통신 분야]

① (일반) 주식회사 송우인포텍 / 보행자와 차량 능동형 관제시스템

	보행자와 차량을 감응하여 신호를 제어하고 보행신호 관련 데이터 수집·관리 보행약자를 구분하여 보행신호 연장 검지된 차량의 차량번호 및 차종, 차량명, 색상 등의 정보를 인식하여 차로별, 진행방향 데이터 수집

[화학섬유 분야]

② (일반) 육송 주식회사 / 작동감지형 소공간 자동소화용구

	소공간(0.36㎥이하) 화재를 자동으로 감지하여 소화하는 자동소화용구 화재가 발생하면 열에 의해 유리벌브가 팽창 파열되고 압축스프링에 의해 타격핀이 순간적으로 이동하여 소화약제 차단막을 파열시켜서 초기 화재 진압 가능 압축스프링의 작동을 방재실에서 원격으로 감지하여 화재발생 모니터링도 가능

[건설환경 분야]

③ (혁신) (주)네이블커뮤니케이션즈 / IoT맨홀뚜껑

	상·하수도 및 통신용에 사용되는 5년 이상 동작하는 저전력 IoT(사물인터넷) 맨홀뚜껑 맨홀의 열림을 포함한 지하시설물 상태 모니터링 및 환경정보 계측 관제 서버를 통해 원격에서 모니터링 가능하여 맨홀 작업자 안전 및 시설물 피해 최소화

[기계장치]

④ (혁신) 씨더블유소방산업 주식회사 / Z33 고성능소화기와 Z07 차량용소화기

	방사형의 제트분사노즐을 적용하여 넓은 분사각을 확보함으로서 효과적인 화재 진압 및 대처가 가능 차량매트를 활용한 클립거치방식으로 설치에 별도의 거치대가 필요하지 않아 차량 내부 설치가 간편하고 접근성이 좋아 초기화재 진압에 일조 기존 소화기와 비교하여 동일한 용량 대비 33% 소화능력이 향상되어 재난 발생 시 안전성을 확보

[전기전자 분야]

⑤ (일반) 에스퓨얼셀(주) / 고온취득 및 경제성 판단 운전 연료전지시스템

	도시가스를 개질하여 수소를 생산하고 그 수소와 공기 중의 산소가 전기화학적 반응을 통하여 전기와 열을 생산하는 고분자 전해질 연료전지시스템 종합효율 90%이상의 친환경 발전장치로 상온에서 가동 및 정지가 가능하여 건물용 연료전지 시스템으로 최적화

⑥ (혁신) 주식회사 시큐웍스 / 지능형 음장센서 초기화재감지 및 예방시스템

	음장감지(음파를 발생시키고 반사된 음파를 수음)를 통해 실내공간의 급격한 이상 온도 변화 감지를 통한 화재위험 조기감지시스템 배전반 / 분전반 / 제어반 등 전기시설 화재 예방을 가능하게 함