	보도자료

보도시점	배포 즉시 (사진 15시 이후)	배포	2026. 4. 15.(수)

조달청, 첨단기술 선도하고 국민안전 지키는 60개 혁신제품 지정

- 인공지능, 바이오, 기후테크 등 다양한 혁신 솔루션 제품 눈길

- AI제품 평가트랙 신설, 지방정부 협업, 시범구매 및 구매목표제 확대 등 혁신조달 활성화 지속

조달청(청장 백승보)은 15일 정부대전청사에서 2026년 제2차 혁신제품 지정서 수여식을 개최했다. <사진별첨>

이날 지정서를 받은 혁신제품은 총 60개로 공급자 제안형, 수요자 제안형, 스카우터 추천 등 다양한 경로로 발굴되었으며, 엄격한 심사와 검증을 거쳐 공공성과 혁신성을 인정받았다.

특히 이번 지정에는 △온디바이스 AI 연동 스마트 산업재해 예방 시스템 △정신건강 AI 자가진단‧심리상담 솔루션 △AI 안전운전 스마트미러 △딥러닝 기반 농산물 품질검사시스템 △인체 감응형 화재감시 기능을 갖춘 등기구 △콜드체인 적합 여부 확인용 시간-온도 라벨 등 AI와 같은 첨단기술 활용 제품과 국민의 건겅과 안전을 지키는 제품들이 다수 지정된 것이 특징이다.

혁신제품으로 지정되면 최대 6년 동안 수의계약이 가능하며, 혁신구매목표제 운영, 구매면책 제도 등을 통해 공공판로 개척을 뒷받침한다. 특히, 혁신제품을 조달청 예산으로 구매하고, 공공기관은 조달청이 공급한 제품을 직접 사용해보고 실증하는 시범구매사업은 혁신제품 공공구매 확대의 마중물 역할을 하고 있다.

조달청은 AI제품 별도 평가트랙 신설, 지방정부와 협력을 통한 지역 유망제품 발굴 등 혁신제품 발굴 체계를 고도화하는 한편, 발굴된 제품이 공공현장에 적극 도입될 수 있도록 시범구매사업(‘25년 529억 → ’26년 839억)과 혁신제품 구매목표제를 확대하는 등 혁신조달 활성화를 지속할 계획이다.

백승보 조달청장은 “민간의 혁신을 정부가 구매하는 혁신조달은 기술개발을 이끄는 중요 정책수단이다“라면서, “제품발굴부터 구매확산까지 혁신조달 전 과정을 대폭 확대하여 AI 등 신산업 분야의 혁신성장을 견인하고 공공서비스 혁신을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

담당 부서	혁신조달기획관 혁신조달정책과	책임자	과 장	박한도	(042-724-7305)
		담당자	사무관	김성우	(042-724-6316)

참조		신규 혁신제품 지정 현황(60개)

□ AI 기술 접목 제품 : 19개

업체명	혁신제품 사진	혁신제품명	제품소개
주식회사 아이넥스 코퍼레이션		인공지능 기반 실시간 대장내시경 병변 진단 보조 소프트웨어 의료기기	대장 내시경 시, 실시간으로 내시경 영상을 분석하여 병변을 검출한 뒤, 검출 병변의 병리결과를 진단하는 인공지능 기반 내시경 소프트웨어 의료기기
코넥티브 주식회사		CONNEVO KOA	인공지능을 이용해 무릎 X-Ray를 분석하고, K-L Grade와 관절 상태를 제공하는 소프트웨어 의료기기로, 퇴행성 관절염의 진행 정도를 세부적으로 알려줌
주식회사 엠피웨이브		깨끗耳 (ClearSense Audio)	본인 소유의 스마트폰과 이어폰을 활용해 고가 보청기의 단점을 극복하며, 목표음성 왜곡없이 잡음의 선별적 제거로 시끄러운 곳에서도 선명한 소리 제공
주식회사 넥스브이		위로미: 정신건강 자가진단과 AI심리상담 솔루션	정신건강 자가진단과 AI심리상담 솔루션으로 맞춤형 자가진단 검사 및 리포트 생성, 사용자별 특성에 맞는 고민에 대한 캐릭터 상담 제공, AI 상담사와 공감대화 기술 기반 심리상담
㈜에어사운드		열린 소통을 위한 양방향 통번역 서비스	외국인과 소통 시 양방향 동시통역이 가능하여 외국인과의 상담, 교육 등, 대화 상대를 QR 및 URL로 초대, 각자의 기기에서 대화 가능, 공공기관 등에서 상담을 위한 고정형 기기로 사용 가능
주식회사 포테이토넷		올빼미(Olpemi), AI 딥웹 기반 위협 인텔리전스	더욱 지능화되는 사이버 위협에 대응하기 위해, 기업과 개인을 보호하는 AI 기반 사이버 위협 인텔리전스 솔루션 제공 하고 보이지 않는 악성 컨텐츠와 딥웹 기반 위협, 웹쉘을 통한 내부 침투, 악성코드 유포 등을 탐지·차단하여 안전한 디지털 환경을 구현
주식회사 남평아이티		AI 안전운전 스마트미러	AI안전운전도우미는 ICT 융·복합 기술로써, 실시간으로 사각지대의 보행자와 차량을 검지하고 해당 정보를 시청각으로 보행자와 운전자에게 제공하여 보행교통사고를 예방하는 솔루션
비웨이브(주)		마음결 베이직	EEG·PPG 융합 AI 분석으로 정신건강 위험군을 정량 선별하는 디지털 평가 솔루션
주식회사 별따러가자		모빌리티 종합 안전/보안 관리 솔루션 : 라이더로그	모든 종류의 모빌리티에 장착 가능한 IoT 센서를 통해 주행 데이터를 수집·분석해 AI 기반 안전운전 관리와 사고 감지, 도난 감지 등 기능으로 효율적 운행 개선 및 안전 보장
주식회사 슈퍼브에이아이		Superb VA	다수의 CCTV 영상을 동시에 처리하여 실시간으로 작업자의 안전복장·위험 행동·시설 이상 상태를 감지하고 즉각적인 알림 및 제어가 가능한 고성능 영상 관제 시스템
주식회사 에이오팜		딥러닝 기반 농산물 품질 검사시스템	딥러닝 기반 농산물 검사 솔루션으로 선과기에 모듈형으로 장착되며 농산물 1개당 최소 24장의 고화질 이미지를 실시간 촬영ㆍ분석하여 품질을 자동으로 검사하고 선별
주식회사 와토시스		인공지능 기반 영상데이터 개인정보 비식별화 소프트웨어	영상을 통해 얻어진 개인정보데이터(얼굴/자동차번호판)를 실시간으로 비식별화하여 수집 할 수 있으며, 비식별화 영역 셔플링을 통한 안전하고 원본 복원시 높은 정확도의 해상도 제공 가능
주식회사 이노프렌즈		AI를 활용한 Bar/QR/UR코드 기반 자산관리 URASSET V1.0	AI 기반 Bar/QR/UR코드 시스템으로, 초소형 라인코드 삽입 및 멀티스캔 기능 제공, 조건부 검색으로 자산을 신속하게 인식하고 관리 효율성 극대화
주식회사 정션메드		기관 연계형 대화 기반 AI 시니어 건강관리 제품	음성 인식 대화형 AI로 실시간 건강 및 감정 분석을 제공하여 시니어의 신체·정신 건강을 종합 관리하고, 공공기관의 성과 관리를 지원하는 제품
주식회사 지티엘		저궤도 위성 게이트웨이 안테나 시스템(RV-423)	세계 최고 성능 수준을 100% 국산화 기술력으로 개발, No keyhole AI 자가진단 유지보수 등 차별화 기능이 탑재
주식회사 파트넷		On Device AI 연동 스마트 산업재해 예방 및 실시간 경고 시스템	AI 기반 객체 인식 및 카메라 기술 적용 및 실시간 경고 시스템 적용
주식회사 플럭시티		AI 에너지 절감 서비스 : PLUG Energy	공간 및 설비에 대한 직관적 이해를 위해 3D 모델을 구축하고, 공간 및 설비 데이터를 연동하여 수집되는 에너지 데이터를 3D 상에서 시각화함. 자체 POC를 통해 약 15% 이상의 에너지 절감 효과가 있음
주식회사 플레도		AI PLEDO	손으로 만지는 액정 장착 실물 블록과 인지치료 및 두뇌 발달용 콘텐츠(앱)를 블루투스로 연계하여 치매 예방 및 노인의 인지 기능을 유지 및 강화하도록 도우며, 경계성 지능인, 발달장애아 등 전 생애주기에 걸쳐 적용 가능
주식회사 무브먼츠		스마트 지하시설물 인식표지 시스템 (스마트핀)	국가 주요시설인 7대 지하 시설물 GIS 기반 3차원 통합 유지관리 기술, AR 기술 기반 지하 시설물 위치와 속성정보 등의 주요 정보가 포함된 3차원 시각화 기술

□ 국민 건강‧안전 관련 제품 : 24개(AI 제품 중복 9개)

업체명	혁신제품 사진	혁신제품명	제품소개
주식회사 아이넥스 코퍼레이션		인공지능 기반 실시간 대장내시경 병변 진단 보조 소프트웨어 의료기기	대장 내시경 시, 실시간으로 내시경 영상을 분석하여 병변을 검출한 뒤, 검출 병변의 병리결과를 진단하는 인공지능 기반 내시경 소프트웨어 의료기기
티에프메디칼 주식회사		고품질 심폐소생술 (CPR) 가이드 가슴압박보조기	급성 심장정지 환자에게 일반인 누구나 압박깊이 50-60mm 를 눌렀을 때, 알 수 있는 음향 발생, 압박속도 초당 1.5-2회를 카운트하여 음성안내로 고품질 CPR 수행이 가능하도록 정확한 압박력에 대한 음향 가이드 기능 탑재로 일반인 참여 확대
디에이치테크		보행자 안전강화형 가이드라인 LED볼라드	볼라드의 상부와 하부에 횡단보도 보행 시 보행 안전 가이드 조명이 연출되어 시인성이 떨어져 보행자 교통사고가 많이 발생하는 곳에 보행자의 안전을 책임질 수 있는 스마트형 볼라드
코넥티브 주식회사		CONNEVO KOA	인공지능을 이용해 무릎 X-Ray를 분석하고, K-L Grade와 관절 상태를 제공하는 소프트웨어 의료기기로, 퇴행성 관절염의 진행 정도를 세부적으로 알려줌
(주)라눅스		인체 감응형 화재감시 기능을 구비한 LED 등기구	LED 조명에 구비된 자체 열감지부, 불꽃 감지부로 조기에 화재발생을 감지하고 신속하게 화재를 알림으로써 대피 및 빠른 인명 구조를 유도하고 조기에 화재 예방 가능
주식회사 트레시스		차량신호등 보조장치	차량신호등 부착대 전체에 길이방향으로 교통신호등과 연동되는 LED를 적용하여 신호식별범위를 확장시킴
주식회사 매트론		송전탑을 이용한 실시간 재해 예방 감시를 위한 자가전원형 비접촉식 통신장치	전력선에서 비접촉식으로 전원공급을 받아 별도의 장치 없이 통신선으로 활용하여 전력선이 있는 곳이라면 어디서든 간단하게 설치하여 장거리 통신이 가능
주식회사 네오스텍		다중진동 흡수용 내진 및 화재확산방지 금속제패널 시스템	다중 슬라이딩 기반 진동 흡수 구조와 화재확산 방지 기능을 외벽 시스템에 통합해, 지진·화재 복합 재난에 대응하는 고성능 외벽 안전 솔루션
주식회사 넥스브이		위로미: 정신건강 자가진단과 AI심리상담 솔루션	정신건강 자가진단과 AI심리상담 솔루션으로 맞춤형 자가진단 검사 및 리포트 생성, 사용자별 특성에 맞는 고민에 대한 캐릭터 상담 제공, AI 상담사와 공감대화 기술 기반 심리상담
㈜대우컴프레셔		저온제습 기술을 적용한 다중이용시설용 공기살균기	저온제습 특허기술과 UV-C·광촉매필터의 최적살균구조 설계를 통한 고성능 세균·바이러스 살균, 제습·탈취를 동시 구현한 공기살균기
㈜알앤비 테크놀로지		구조적 안전성을 높인 특수 지붕재	주거를 위한 주택과 같은 소형 시설물로부터 대형의 물류 창고 시설물 및 체육관, 강당 등과 같은 공공 시설물의 지붕 마감의 특수지붕재로 구조적 안전성 개선
대청산업기술 주식회사		차량 주행 및 도보가 가능한 홍수방어벽	수해 발생 시 바닥면에 위치한 방어벽이 기립하여 홍수 피해를 저감시키는 기립전도형 홍수방어벽, 작동 불능 상황에 대응시스템이 없는 기존 상용제품을 보완하기 위해 락 안전 자동제어 시스템 적용
티티아이 주식회사 (TTI CO.,LTD)		콜드체인 적합 여부 확인용 시간-온도 라벨	비정상 유통온도에 대한 노출시간만을 누적시켜, 누적된 노출시간을 “시각적 확인”이 가능하게 한 시간-온도 지시계(Time-temperature Indicator)
주식회사 남평아이티		AI 안전운전 스마트미러	AI안전운전도우미는 ICT 융·복합 기술로써, 실시간으로 사각지대의 보행자와 차량을 검지하고 해당 정보를 시청각으로 보행자와 운전자에게 제공하여 보행교통사고를 예방하는 솔루션
주식회사 세광산업 조명		절연링을 이용한 간극 결합구조의 알루미늄형 감전예방 가로등주	도로 조명용 가로등주의 이중구조 절연설계를 적용하여 보행자 접촉 구간의 감전 위험을 구조적으로 예방하고 높은 내구성의 소재를 사용하여 공공시설 안전성과 지속가능성 확보
주식회사 정현산업		신호등을 이용한 횡단보도 LED볼라드 시스템	건널목 보행자 보호를 위한 LED 볼라드를 활용한 휴대폰 신호감지 서비스 시스템
주식회사 에이치비		시설물 안전점검 작업자의 사고예방을 위한 다기능 현장용 안전화	아웃솔의 구조 개선 등을 통해 경사면, 평면, 사다리 등에서의 미끄럼방지 기능 강화, 30,000V 초고압 절연기능 구현, 안전 악세사리로 발목 접질림 방지, 내마모성 확보, 무통증 토우캡 적용, 국산 방투습 원단 적용으로 사용 편의성 극대화
㈜자바네트웍스		화재감지기 운용제어장치	작동 중인 화재감지기의 위치 정보를 제공하고, 감지기 회로 단선 등 장애 발생 시 후단 감지기를 자동으로 복구하여 화재 감지 기능의 연속 성과 신속한 대응을 가능하게 하는 장치
비웨이브(주)		마음결 베이직	EEG·PPG 융합 AI 분석으로 정신건강 위험군을 정량 선별하는 디지털 평가 솔루션
주식회사 별따러가자		모빌리티 종합 안전/보안 관리 솔루션 : 라이더로그	모든 종류의 모빌리티에 장착 가능한 IoT 센서를 통해 주행 데이터를 수집·분석해 AI 기반 안전운전 관리와 사고 감지, 도난 감지 등 기능으로 효율적 운행 개선 및 안전 보장
주식회사 에이오팜		딥러닝 기반 농산물 품질 검사시스템	딥러닝 기반 농산물 검사 솔루션으로 선과기에 모듈형으로 장착되며 농산물 1개당 최소 24장의 고화질 이미지를 실시간 촬영ㆍ분석하여 품질을 자동으로 검사하고 선별
주식회사 정션메드		기관 연계형 대화 기반 AI 시니어 건강관리 제품	음성 인식 대화형 AI로 실시간 건강 및 감정 분석을 제공하여 시니어의 신체·정신 건강을 종합 관리하고, 공공기관의 성과 관리를 지원하는 제품
주식회사 파트넷		On Device AI 연동 스마트 산업재해 예방 및 실시간 경고 시스템	AI 기반 객체 인식 및 카메라 기술 적용 및 실시간 경고 시스템 적용
주식회사 휴로틱스		H-Medi	의복 형태의 높은 착용성과 환자 근육 중심(Cable-driven 방식)의 보조 및 재활 기술(최대 200N)이 적용됨. 경증 및 회복기 환자에게 하지 재활치료 솔루션을 제공함.

□ 바이오, 친환경 제품 등 : 26개

업체명	혁신제품 사진	혁신제품명	제품소개
주식회사 제놀루션		허니가드-R액	첨단바이오 기술인 RNA 간섭 기술 기반의 꿀벌의 낭충봉아부패병을 효과적으로 예방·치료하는 세계 최초 낭충봉아부패병 바이러스 증식 억제 유전자치료제
마이크로 어낼리시스 주식회사		측정주기가 1/2로 단축된 고효율 총인, 총질소 연속자동측정기	고효율(측정주기1/2), 친환경(발생 폐액 최소화) 총인 및 총질소 연속자동측정기
주식회사 플라사드		플라즈마 기반 다중 활성종 농도제어형 활성수 제조 장치(농산물용)	농산물의 생장 촉진 및 병원성 미생물의 살균을 위한 일산화질소(NO) 활성수 제조 및 활성수의 농도를 정밀 제어기술을 적용, 농산물의 생육 촉진, 살균과 pH를 조절하여 비료와 농약 사용량을 감소시키고 토양 산성화를 방지
주식회사 케어필드		PHA 생분해성 수지를 적용한 생분해성 및 내구성 향상 인조잔디 충전재(탄성칩)	충전재(탄성칩)를 생분해되도록 생분해성 수지(PHA)를 주재로 사용하여 우수한 생분해성을 가지고, 충전재(탄성칩) 제조 시 수중절단을 통해 충전재(탄성칩)의 형상을 원형 또는 구형으로 절단, 모서리 마모에 의한 분진 방지
제이디미디어 주식회사		대기전력 개선 기술과 이중모드 스위칭, 3선식 비상출력 구조 및 선로 모니터링 기술을 적용한 방송시스템	기존 앰프의 대기전력(약 50W)을 PFC 회로 제어를 통해 50% 이상 절감, 이중 모드 스위칭 (AC/DC 통합형) 트랜스를 적용하여 회로의 안정성 및 제품의 무게, 원가 절감, 별도의 장비없이 선로 모니터링 및 비상 3선식 출력 기능 구현
주식회사 티케이씨		유속증가구조를 갖는 악취역류방지 배수트랩 적용 오수받이	오수의 유속을 높이는 Z자형 구조를 기본으로 하고, 유속증가팬으로 오수의 유속을 더욱 빠르게 하여 배수트랩의 막힘을 방지하고, 이중 차단구조로 악취를 원천 차단하며, 몸체와 배수트랩의 분리형 설계로 유지보수는 쉽고 비용은 절감되며, 하수 민원과 작업자 안전 문제 해결
주식회사 신성엔에스텍		저전력·저탄소 전자종이 버스정보안내장치 및 전자버스노선도	전자종이와 태양광에너지를 활용해 외부전력 공급없이 운영되는 에너지 자립형 버스정보안내장치로 경량화 및 고해상도를 구현하고 유지비를 획기적으로 절감.
주식회사 신진에너텍		응축폐열을 재활용하여 제상에너지를 절감하는 냉장 및 냉동시스템	응축 폐열을 통한 저온 제상으로 냉장고 내부의 온도 변동이 최소화되어 온도 편차를 ±2~3℃로 유지하고, 제상 전력소비는 절감하고 히터로 인한 화재 위험 제거
㈜이레하이테크 이앤씨		에코-포메이트 (Eco-Formate)	산업 부산물 재활용, 비(非)염화물 및 저부식성능 구현, 교량, 도로시설물, 차량 부식, 주변 식생 피해감소, 습염식 제설제 최적화, 기존 제설 장비 호환, 산업 부산물을 이용한 원재료로 원가 절감, 수급 안정성 확보.
청정이에스 주식회사		저온플라즈마 방식 수질정화장치	저온 플라즈마 방식의 수질정화장치로 클로로필-a, 마이크로시스틴, TOC를 효과적으로 저감하고, 원격관리로 유지관리 편의성과 경제성을 확보한 친환경 기술
주식회사 에이스멀치		친환경 자연분해 기능성 종이멀치 필그린	100% 자연분해되어 폐기물이 발생치 않고, 폐기물 운반과정에서 온실가스 배출이 없음. 기후변화로 인한 고온·저온피해가 예방되고, 작물이 활성화되어 수확량 40% 증대되며 작물 품질 저하와 수확량 감소 해결
디엠엔텍 주식회사		회전분산 장치를 이용하여 탈취효과를 증대시킨 탈취기	종래의 충진식 탈취기에서 발생하는 다양한 문제점을 해결하기 위해 개발된 새로운 방식의 무충진 탈취기로써, 유지관리 편의성 향상과 운영비 절감, 최종적으로 탈취성능 향상을 목적.
펜타 주식회사		내구성이 우수한 항균 준불연 내벽 패널	내구성 및 내수성이 우수하고 항균성능과 항곰팡이 성능을 사용자에게 제공할 수 있는 준불연 등급의 실내벽체마감패널
주식회사 포어시스		폐어구 소형 분류·전처리 시스템	폐플라스틱을 선별·세척·압축하여 부피 감소, 재오염 방지 처리 과정에서 데이터베이스 기반 재고관리 기능으로 보관·운송 효율을 극대화 모듈형 설계로 설치와 운영 간편
주식회사 한영산업		기후대응형 수문권양기	수문의 승하강이 이루어지는 문틀의 흐름감지부에 의해 하천본류의 수위상승으로 인한 역류를 신속하게 차단하고 내/외측 설정수위차(0.5~1M)에 따라 수문을 개방, 내수가 배제되는 기후변화에 대응하여 자율운전 가능
주식회사 주왕산업		활선 및 부분방전 감지 기술을 적용한 내진배전반	수배전반 내부의 활선 및 부분방전을 실시간 감지 및 경보하고, 도어 개폐, 작업자 접근 경보 기능 및 내진 기능 등을 적용하여 감전 사고 및 지진 재해로부터 국민을 보호하고 안정적인 전력 공급이 가능
에스디티 주식회사		TTMU	단일 광자 및 다중 광자의 시간차이를 나노초, 피코초 단위로 측정해 고정밀 분석을 지원하며, 양자 통신, 광학 실험, 정밀 측정에 필수적으로 활용되는 계측 장비
㈜나온웍스		CEREBRO-XTD V1.0	스마트 공장의 실시간 가시성 확보 및 보안 위협/이상 행위 탐지를 제공 프로토콜 심층 분석 및 패킷 분석(DPI)으로 악성코드, 취약점, 유해 트래픽을 탐지 미러링 방식으로 기존 공정 간섭 없이 안정적인 보안 구축
주식회사 마이크로발란스		마이크로밤 시리즈 케이 플러스	식물 생장 촉진 호르몬(옥신) 생성, 질소 고정 및 인산 가용화 활성을 보유한 Bacillus pumilus MB-01 균주를 활용하여 보리 종자 발아율과 생육을 월등히 촉진시키는 친환 경 미생물제제
아바전자 주식회사		컵 자동 세척 살균기	무동력 레일 구조를 통해 컵을 자동 이동시키고, 세제 없이 고온수·초음파·UV-C로 세척 및 살균하는 컵 자동 위생 시스템 제품
주식회사 코템		온라인 운영이 가능한 고효율 가스 인젝터 방식 가축분뇨 처리시설 탈취시스템	미세기포 재분쇄·가변 세정으로 탈취율 95%+, 충진물 無로 막힘·교체 비용↓, 온/오프라인 운영이 가능한 전력·용수·약품 절감형 탈취 시스템
㈜유앤아이기술		플라즈마 탈취시스템	DBD 플라즈마에서 생성된 전자, OH 라디칼, 오존 등의 활성종이 고농도 악취 물질과 즉시 반응하여 신속 분해하는 충진물 없는 고효율·저비용 대면적 탈취 기술
주식회사 셀코		해양 플랑크톤 유래의 미세다공성 치과용 골이식재 (OCEAN BONE)	해양플랑크톤 유공충의 뼈성분 유사 화학적 구조를 형성하고 1.4~1.7 Ca/P 비율의 골유도성 바이오 생체복합체의 미세다공성 격벽 구조기술로 우수한 생체적합성, 골재생 유도, 이종골 대비 감염위험 전혀 없는 인체 안전성 확보
주식회사 인셋		GPS-i (실시간 GPS 신호생성장치)	GPS-i는 기존 위성 기반 GPS가 정상적으로 동작하지 않는 지하, 도심 밀집 지역 등에서 위치·시간 정보를 제공하기 위한 기술로 자체 알고리즘을 활용하여 고정밀 위치·시간 동기화 정보를 생성·전송가능
주식회사 피터페터		반려·유기견 개체 식별을 위한 DNA ID 검사 솔루션	STR/SNP 기반 유전자 분석 기술로 반려견 개체를 정확히 식별하며, 사용자 친화적 플랫폼을 통해 데이터를 통합 관리하여 유기·유실동물 발생 저감 등 공공문제 해결에 기여
주식회사 휴마스터		저온.저습 조건에서도 운전되는 고효율 제습기	실내 공기가 저온 또는 저습 상태인 환경에서도 습기를 효과적으로 제거할 수 있는 제습 시스템으로 기존 기술 대비 제습효율이 3배 이상 크게 향상된 제품