금	보도자료

보도시점	배포즉시	배포	2023. 4. 27.(목)

우수조달제품…기술과 품질로 날개를 달다

- 우수조달물품 구매 유공직원 13명 표창 및 우수조달물품 지정증서 수여식

□ 조달청(청장 이종욱)은 27일 기술과 품질을 인정받아 우수조달물품(이하, ‘우수제품’)으로 지정받은 기업을 대상으로 2023년 제1회 우수제품 지정서 수여식을 진행했다.

< 사진별첨 >

ㅇ 올해 첫 지정 심사를 통과한 제품은 276개 중 55개(19.9%)로 ‘23. 4회차(20.2%)에 비해 심사 통과율이 소폭 감소했으며, 신규로 우수조달시장에 진입한 제품은 26개로 절반에 가까운 47%를 차지한 것으로 나타났다.

* 신규진입 기업 추이: (‘20) 35.4% → (’21) 40.2% → (‘22) 41.4%

ㅇ 지정된 우수제품은 수의계약을 통해 각 수요기관에 물품을 공급할 수 있으며, 나라장터 쇼핑몰에 등재되어 수요기관이 구매를 편리하게 할 수 있다.

□ 이번 신규 우수제품에는 인공지능(AI)를 비롯해 내진 설계 기술이나 정보통신 기술을 접목한 다양한 제품이 포함됐다.

① (산불 대응 임무용 무인이동체시스템) 산불 초기대응 및 확산지연을 위해 산불상황 모니터링, AI 및 제어 기술을 통해 산불위치로 자동 이동, 소화탄 투하를 통해 산불 확산 지연

② (자가진단 비상벨) 비상벨을 울리면 112상황실 또는 통합관제센터에 비상통화를 연결하여 즉각적인 위치정보 및 상황 인지를 통해 선제적 구조 활동을 지원하는 시스템으로, 실시간 자가 진단을 통해 단선 또는 정전 시 내장배터리 전원으로 자동 전환

③ (스마트 사면 붕괴 예·경보 시스템) 산사태 및 사면 붕괴 피해 방지를 위해 붕괴 전에 전단변형율을 계측, 무선통신망으로 즉시 위험 정보를 전달하여 신속한 복구 및 인명 피해 예방

④ (라인 디텍선 시스템(Line Detection System)) 감지선에 가해지는 강한 압력 변화뿐만 아니라 서서히 증가하는 압력 변화를 실시간으로 감지하여 외곽 침입감지시스템, 교량 자살방지 및 구조시스템, 낙하물 감지시스템에 활용

⑤ (디젤발전기) 볼구름면진형 내진 스톱퍼를 적용하여 외부 충격 및 지진에 의해 발생하는 진동을 저감할 수 있고 상용 전원의 정전 발생 시 안정적인 비상전원을 공급

⑥ (통합성능시험 배관형 소방펌프 패키지시스템) 기존 횡형 방식의 주물펌프를 대체하여 소방용에 적합한 입형 스텐펌프를 적용하여 부식 및 작동불능을 방지

□ 이종욱 청장은 “현실에 안주하지 말고 끊임없는 기술혁신으로 기술과 품질이 뛰어난 제품 개발을 위해 노력해 줄 것을 부탁드린다”며

ㅇ “조달청은 우수기업들이 국내 공공조달시장에서의 경험을 토대로 드넓은 해외조달시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

□ 한편, 우수제품 지정서 수여식에 앞서 13개 기관 우수제품 구매 유공자에 대한 표창장 수여식을 진행하였다.

붙임 1. 신규 지정 우수조달물품 현황

2. 지정제품 중 특색 있는 제품 소개

담당 부서	신기술서비스국	책임자	과 장	김은라	(044-724-7281)
	우수제품구매과	담당자	사무관	설명수	(044-724-7295)

붙임1		‘23년 1회차 우수조달물품 지정 현황

□ 제1회 우수조달물품 지정 결과

ㅇ 276개 제품 중 55개 제품 심사 통과, 통과율 19.9%

- 분야별: (건설환경) 20개, (정보통신) 8개, (전기전자) 11개, (기계장치) 6개, (사무기기) 6개, (화학섬유) 3개, (지능정보) 1개

- 심사횟수별: (1회) 17개, (2회) 13개, (3회) 15개, (4회) 10개

※ 2022년 4회차 지정제품 수 및 통과율 : 297개 중 60개, 20.2%

□ 지정제품 기업 현황

ㅇ 창업․벤처기업 35개(63.6%), G-PASS 기업 26개(47.3%)

여성․장애인기업 7개(12.7%)

ㅇ 신규진입 26개(47.3%)

□ 지정제품 목록

순번	업체명	제품명	신규진입	비고
1	새빛이앤엘 주식회사	특수 수직화된 CNT 레이어 시트를 이용한 장수명 LED 등기구	□	일반제품
2	(주)네오스라이트	잔광제거 기능이 향상된 고백색성 LED 조명		“
3	주식회사 마루라이팅	반사판을 이용한 완전 대칭형 LED투광등		“
4	(주)씨엔에프텍	ICT기반의 플렉스 원격제어시스템	□	“
5	에이펙스인텍 (주)	탄소융합소재 인쇄회로기판 및 탄소내함베이스를 이용하여, 성능이 향상된 바닥형보행신호등		“
6	(주)에너테크	마찰 댐퍼를 적용한 변위제어 기능의 0.8g급 내진형 변압기		“
7	주식회사 스마트지오텍	스마트 사면 붕괴 예.경보 시스템	□	혁신제품
8	디아이디시스템 주식회사	지향각이 조절된 발광소자 패키지를 이용한 LED 전광판	□	일반제품
9	한국유체기술㈜	불감대 영역의 유량 측정이 가능한 전자식 유량계		“
10	주식회사 우리기술	초음파 디펜스 제거형 수위계		“
11	주식회사 세렉스	라인디텍션시스템		“
12	주식회사 원모어시큐리티	인공지능 기반의 미아-치매노인 찾기 솔루션(모바일 앱 서비스 및 CCTV 영상분석)	□	혁신제품
13	주식회사 코인플러그	DID인증기반 모바일신분증 출입 및 블록체인 인프라 시스템	□	일반제품
14	주식회사 디앤샤인	자가진단 비상벨	□	“
15	주식회사 에이치케이시스템	원격제어와 보조통화 기능을 갖는 에너지 절감형 비상벨	□	“
16	주식회사 핀텔	초고속 고해상도 딥러닝 솔루션(프리벡스 v3.0)		“
17	이노뎁(주)	차량번호판의 양각성분을 이용하여 위조번호판 판별이 가능한 주차관제시스템		“
18	(주)매트릭스미디어	실시간 장애관리 디지털방송시스템	□	“
19	주식회사 디라직	광대역 고해상도 방송시스템		“
20	주식회사 바이오쓰리에스	노로-X 손세정제 거품비누형	□	“
21	주식회사대한아이엠	고집수 및 고배수 효율을 가진 날개형 수평배수재	□	“
22	대화페인트공업 주식회사	KS M 6080 5종 상온경화형 플라스틱도료 흰색(P7-R5-RW4), 노란색(P7-R4-RW4)	□	“
23	주식회사 그리폰다이나믹스	산불 대응 임무용 무인이동체시스템	□	“
24	주식회사 인프라텍	광방출단 열처리로 광확산 및 시인성을 향상한 태양광 광섬유 발광형표지판		“
25	주식회사 로드원	허니콤 볼라드	□	“
26	효성종합 주식회사	광섬유를 이용한 발광형 교통안전표지	□	혁신제품
27	주식회사 플러버	실내바닥재용 탄성고무매트		일반제품
28	지앤지텍 주식회사	탁월한 플레이 성능 유지와 고내구성의 메탈로센 PE 수지 다형상 인조잔디 시스템	□	“
29	(주)티엠	형태 안정성이 우수한 천연 복합소재 인조잔디 구조체	□	“
30	주식회사 한양엔티	고내구성 방수방근 일체화 합성 고분자 복합방수시트		“
31	(주)스타빌엔지니어링	준불연 열교차단재(NF-STAR열교차단재)		혁신제품
32	주식회사 정양에스지	외단열 발코니용 열교차단 단열구조체	□	일반제품
33	(주)차본	변위 수용 구조를 통한 내진성능과 시공성이 우수한 금속제 패널	□	“
34	주식회사 화영	내진형 불연천장판넬시스템	□	“
35	주식회사 코리아이피디	개별역세 기술로 역세척 효율이 향상된 여과기	□	“
36	지엘아이 주식회사	H-Flex 유닛을 이용한 지진충격 감소 및 삼중 단열창호		“
37	주식회사 신성기업	단열지지대 형성으로 조립성과 단열성이 향상된 스윙창	□	“
38	주식회사 글로윈스	금속제창		“
39	대한강관 주식회사	고밀착성 피복 파형강관		“
40	주식회사 금강	성형이 용이한 스테인리스 폴리에틸렌 융합 복합관		“
41	(주)동원프라스틱	결합력과 강성이 향상된 고수밀 하수관		“
42	(주)월드케미칼	접합부이탈방지 및 강도향상을 위한 다중격벽 구조의 관		“
43	(주)뉴보텍	내충격PVC상하수도관		“
44	(주)대흥기전	디젤발전기		“
45	(주)구츠	살균·정화 성능 저하 방지 및 청정외기도입구조를 갖는 IoT 공기살균정화장치		“
46	주식회사 에스엠엔테크	AIRJOY 공기청정살균기	□	혁신제품
47	(주)두크	통합성능시험배관형 소방펌프 패키지 시스템		일반제품
48	주식회사 한하산업	분할형 레이크를 구비한 로타리 제진기		“
49	주식회사 이화에코시스템	효율적인 원수투입 기능을 갖는 원심분리기(탈수기, 농축기)		“
50	(주)동성오에이	이동식서가	□	“
51	(주)우드메탈	안전사물함		“
52	(주)하나로오에이퍼니처	충격완화 기능으로 소음 및 바닥손상방지 기능을 구비한 이동식스툴테이블		“
53	제이어스테크 주식회사	문서세단기	□	“
54	주식회사 아모스아인스가구	보강체결구조 테이블		“
55	체어마이스터 주식회사	스툴의자	□	“

붙임2		지정제품 중 특색 있는 제품 소개

① 주식회사 그리폰다이나믹스 / 산불 대응 임무용 무인이동체시스템

	[재난안전관련 기술개발제품] 산악지형이 대부분인 우리나라에서 산불의 신속한 초기대응 및 산불확산 지연에 도움 실시간 상황감시, 야간모니터링, 뒷불 감시 산불 위치 AI 추적제어 소화탄 투하로 산불확산지연, 뒷불 진화

② 주식회사 디앤샤인 / 자가진단 비상벨

	[국민안전관련 기술개발제품] 비상벨을 작동시키면 경찰 112상황실 또는 통합관제센터에 비상통화 연결 통신 장애 시 전체 시스템이 영향 받지 않으며, 원격제어 프로그램을 통해 실시간 조기 장애 처리 통화를 위한 별도의 서버 또는 장치가 필요 없으며 HD급 통화음질 확보

③ 주식회사 스마트지오텍 / 스마트 사면 붕괴 예·경보 시스템

	[재난안전관련 기술개발제품] 사면의 변형 및 붕괴 발생 지점을 실시간으로 정확하게 파악하여 신속한 복구 대응 및 인명 피해 예방 지중에서 발생하는 미세한 지반거동에 따른 사면의 변형을 계측 IoT 기반 무선 통신망을 이용하여 즉시 위험 정보를 제공

④ 주식회사 세렉스 / 라인 디텍션 시스템

	[재난안전관련 기술개발제품] 감지선에 가해지는 강한 압력 변화뿐만 아니라 서서히 증가하는 압력변화를 실시간으로 감지 가능 침입 행위를 감지하는 불법침입 감지시스템, 토사와 낙석을 감지하는 사고 예방 감지시스템 등으로 활용 가능 외부 환경(강풍, 폭설 등)에 의한 오경보가 없으며 금속류로 제작되어 10년 이상 사용이 가능

⑤ ㈜대흥기전 / 디젤발전기

	[재난안전관련 기술개발제품] 면진형 내진 스토퍼 기술을 적용하여 지진 발생 시 진동충격의 감쇠 및 분산 완화가 가능 상용전원의 정전 발생 시 안정적인 비상전원을 공급하여 2차 사고 예방을 통해 국민의 생명 및 재산 보호 매연 및 소음을 동시에 저감하는 일체형 복합장치를 이용하여 친환경 효과 또한 기대

⑥ ㈜두크 / 통합성능시험 배관형 소방펌프 패키지시스템

	[재난안전관련 기술개발제품] 소방용에 적합한 대용량 입형 스텐펌프를 개발·적용하여 부식 및 작동불능 방지 소방 펌프, 합류관, 배관, 기동용 수압개폐장치 등을 패키지로 통합하여 관리 패키지 구조를 활용하여 공사 인력 및 설치 면적 등을 감소시켜 비용 절감