금	보도자료

보도시점	즉시	배포	2023. 8. 18.(금)

기술혁신과 성장이 선순환되는 역동적 혁신생태계 조성

신규 혁신제품 지정기업 간담회...규제혁신·절차 간소화 등 제도 발전 방안 논의

조달청(청장 김윤상)은 18일 기술 혁신성을 인정받아 ’23년 제2분기 혁신제품으로 지정받은 30개 기업을 대상으로 간담회를 개최했다.

특별히 이번 행사에서는 조달시장에서 성공을 거둔 5개 선배 기업들이 참여해 신규 지정 기업에게 성공 사례를 공유하는 기회도 마련됐다.

이번에 신규로 지정받은 혁신제품에는 로봇, 인공지능, 미래자동차, 바이오헬스, 탄소중립 및 에너지신산업 등 신성장산업을 선도할 첨단기술제품도 다수 포함됐다.

간담회에서는 △ 단가계약 확대, △ 구독계약 도입, △ 지정기간 연장, △ 선도적 기술 제품 규제샌드박스 적용, △ 규격추가 간소화 등  판로 지원 방안과 기술혁신 촉진을 위한 규제개선 과제가 주로 다뤄졌다.

김윤상 청장은 “전 세계적으로 치열해 지는 기술패권 경쟁시대에 혁신제품 생산기업이 기술주권 확보의 주인공이 되어야 한다”면서, “기업과 조달청이 원팀(One Team)이 되어 기술혁신과 성장이 선순환되는 역동적인 혁신생태계를 만들어가자”고 당부했다.

담당 부서	신성장조달기획관	책임자	과 장	임영훈	(042-724-7305)
	신성장조달총괄과	담당자	사무관	배철규	(042-724-6316)

참고		신규 혁신제품 지정 현황(32개)

No	유 형	사진	업체명	혁신명	분 야	기대효과
1	스카우터 추천		주식회사 쉐코	수질 정화 로봇 - '쉐코 아크(ARK-M)'	로봇	기존의 유출유 사고 대응 방식은 수작업이나, 해외의 조립식 대형 장비를 활용하는 형태. 국내 규격에 맞는 유출유처리 자동화 로봇을 개발. 기름 외에도 기존 장비로는 회수할 수 없는 저점도의 선저폐수, 선박도료, 화물 분진 등 회수, 분리 가능
2	스카우터 추천		㈜엠디 세이프	자율주행&자율충전이 가능한 복합 살균 AI로봇	로봇	우수한 살균성능이 검증된 자외선을 중첩 사용하며, 광촉매(TiO2)기술을 적용한 공기 살균 모듈을 탑재하여 넓은 공간을 이동하면서 살균할 수 있도록 A.I 로봇을 활용한 무인 자동 방역 시스템으로 비용 및 공간 제약 없이 상시 방역 가능
3	공급자 제안		주식회사 메디컬 에이아이	좌심실 수축기능 부전 선별 심전도 AI 분석 소프트웨어 AiTiALVSD	인공지능(AI)	조기 발견 어려운 심장질환 ‘좌심실수축기능부전’을 인공지능 기술을 통해 정확도(AUROC) 91.9%로 선별
4	스카우터 추천		주식회사 씨앤에이아이	딥러닝 영상/이미지 합성기술로 생성된 AI Human 기반 영상 제작 솔루션	인공지능(AI)	비대면 서비스 제공을 통한 시간적, 공간적 제약 해소 , 영업 시간과 장소에서만 서비스 제공이 가능한 제약을 벗어나 통신만 연결 되는 환경이라면 AI Human을 통해 심야, 휴가 등 기간에도 원거리 서비스 제공 가능
5	공급자 제안		주식회사 에스티에스바이오	위해약물 조제 및 투약용 폐쇄시스템 약물전달장치(CSTD) 제조 기술	바이오 헬스	항암제와 같은 위해약물을 조제, 취급하는 상급종합병원 등 의료기관에서 의료종사자, 환자, 가족의 안전을 위하여 생식독성 등을 띄는 증기, 가스, 약액의 누출을 원천적으로 방지
6	스카우터 추천		뉴로핏 주식회사	Neurophet SCALE PET	바이오 헬스	뇌 MRI 및 PET 이미지를 분석하여 알츠하이머병 바이오마커인 아밀로이드 베타 단백질의 침착 정도를 SUVR(표준섭취계수율)로 정량화하고 분석 결과를 웹브라우저를 통해 제공하는 소프트웨어
7	스카우터 추천		브레싱스 주식회사	IoT 기반 스마트 폐 건강 관리 솔루션, 불로(BULO)	바이오 헬스	언제 어디서든지 스스로 폐 기능 검사를 수행하고 측정 기록을 관리하여 폐 건강상태를 확인할 수 있는 제품 (IoT 디바이스 + 스마트 모바일 앱)
8	스카우터 추천		주식회사 원드롭	스마트폰 활용 만성질환 관리 솔루션/스마트폰 기반 혈액 분석기	바이오 헬스	상용 스마트폰의 카메라/플래시와 일회용 바이오센서 기반으로 질환 관리에 필요한 모바일 헬스케어 솔루션 제공해 다양한 질환에 대하여 간편하고 합리적인 비용으로 건강관리가 가능
9	스카우터 추천		주식회사 쓰리디 컨트롤즈	인공영구치 및 세라믹 부품 제작용 3차원 프린팅 시스템	바이오 헬스	독자 개발한 DLP방식 3차원 프린터와 지르코니아 액상소재로 기존 수작업 및 절삭 방식으로 제작하던 인공영구치 공정 자동화를 실현, - 타 프린터에 비해 제작 시 제작 플랫폼에서 안정적 - 세라믹 분말이 함유된 재료의 경우 점도가 매우 높기 때문에 이러한 재료를 정확한 위치제어를 통해 피스톤 방식으로 재료를 공급함에 따라 제작 시 안정적으로 각 층에 필요한 정량의 재료를 손쉽게 공급
10	스카우터 추천		㈜에스유엔 생명과학	키토산섬유가 포함되어 세포재생 기능을 통해 상처를 치료하는 시트형 드레싱	바이오 헬스	드레싱제의 교체 및 제거가 필요 없어 드레싱 제거에 따른 출혈과 통증이 없으며, 새로 재생된 점착 조직의 탈락 없이 안전한 재상피화를 통환 피부 재생
11	공급자 제안		주식회사 에바	Dynamic Load Balancing 기술을 통한 전기차 충전 인프라 보급 확산에 이바지할 수 있는 완속 충전기	미래 자동차	내장된 Bluetooth Mesh를 통해 전력과 충전량을 공유, 기존 Grid 대비 효율성이 2~3배 향상, 기존건물 전기용량 內 모든 구역에서 사용 가능, 고정 비용을 최대 80%까지 절약 , 불꽃 감지 센서 탑재를 통한 화재 감지 후 신고하는 전기자동차 충전기
12	공급자 제안		주식회사 에코브	Last-mile 물류배송 서비스 효율 개선을 위한 모듈형 3륜 화물 전기자전거	미래 자동차	탄소중립에 대응하는 화물 운송용 전기자전거로서 친환경적이고 최대 400kg 적재중량으로 내연기관 기반 배송수단의 역할을 분담, 대체하여 물류배송 효율증대에 기여, 마이크로 모빌리티의 범주로 자체 개발한 3륜 화물 전기자전거로 자동차 차체 양산시스템을 자전거 제조에 도입. 전동 시스템, 차체 및 섀시가 통합된 일체형 플랫폼
13	스카우터 추천		주식회사 에코인에너지	이동가능 모듈형 IoT 폐플라스틱 열분해 화학적 재활용장치	탄소중립	상용 차량으로 이동이 가능한 국내 유일의 산업용 폐플라스틱 열분해장치로써 폐플라스틱 발생 현장에 직접 설치 후 처리 가능. 폐플라스틱 발생 현장에서 처리 현장까지 이송되는 시간 및 비용을 줄일 수 있으며, 소형 장치의 특성상 기존 플랜트 설비 대비 시설비용 저렴. 또한 폐기물처리업의 가장 큰 리스크인 지역 주민들의 민원 발생 가능성 최소화
14	공급자 제안		제이엔케이 히터(주)	고순도 수소생산 설비	에너지 신산업	천연가스를 개질하여 수소를 추출 및 생산하는 수소생산설비에 관한 것으로서 개질기, 전환반응기, 열교환기류, 수소정제기 등 핵심설비를 Container 내부에 Skid-type으로 최적화 구성하여 설치기간 및 비용을 단축시키고, 99.97% 이상의 고순도 수소를 대용량(250~500kg/day) 생산하는 고순도 수소 생산설비
15	공급자 제안		주식회사 네오덱스	진료보조자 없이 물을 흡입하고 연조직 견인을 동시에 지원해주는 치료 보조 모듈	국민생활 (건강)	연조직의 견인과 물의 흡입을 치과보조인력 없이 주면서도 다양한 환자와 치료에 사용이 가능한 치과의사 1인 진료 시스템
16	공급자 제안		주식회사 웰니스컴퍼니올리브	노담캠페인을 위한 알데히드 고위험군 선별검사 (노담패치, APSnodam01)	국민생활 (건강)	노담캠페인을 위한 알데히드 인체독성 고위험군 선별검사 <노담패치>, 흡연시 심장마비 위험도가 높은 고위험 체질을 빠르고 간단하게 선별하는 피부 패치형 검사 키트로서 금연동기 프로그램이 함께 제공되어 금연 상담을 돕는 체질 진단기기
17	스카우터 추천		(주)라이트토크	코로나19 살균이 가능한 UVC 플라즈마 변좌살균기	국민생활 (건강)	화장실 실내의 양변기에 부착하여 각종 세균을 용변 후 실시간 살균할 수 있도록 회전형구조, UVC LED 측면 위치, 상하좌우 배치, 변기 최초 플라즈마 살균 적용
18	스카우터 추천		주식회사 바럽	노동환경 개선을 위한 고령 근로자 친화적 청소카트 웨건	국민생활 (건강)	청소 카트를 한국인 고령 근로자의 인체수치 데이터를 활용하여 설계하여 익숙한 사용성과 경량화로 휴대성을 향상하여 청소와 청소도구의 수납 및 분리수거, 이동 및 운반의 활용성을 높임
19	스카우터 추천		㈜카이아이 컴퍼니	구강건강 모니터링 및 맞춤형 예방관리서비스 프로그램 덴티아이온라인 V1.0	국민생활 (건강)	구강건강 데이터(치면 세균막) AI 분석을 활용한 AI 진단 + 맞춤형 구강보건 교육을 어디서나 사용할 수 있는 전문 구강관리 서비스
20	공급자 제안		(주)에이큐씨	스스로 개폐 각도를 조절하는 정풍량 전동댐퍼와 이를 포함하는 중앙집중식 고효율 정정압 환기장치	국민생활 (건강)	스스로 개폐 각도를 조절하는 정풍량 전동댐퍼와 이를 포함하는 중앙집중식 고효율 정정압 환기장치로 세대간 역류를 방지하고 모든 세대가 기준 요구 풍량(200CMH)을 충족시키고자 함
21	공급자 제안		주식회사 오웰스틸	루프가드 스틸 방수 시스템을 적용하여 내구성과 견고성 외관성을 향상시킨 지붕재	국민생활 (환경)	방수패널, EPS 준불연 단열재로 구성되어 요철이 있는 바닥에 설치가 가능하여 스틸 시트가 변형되지 않고 견고하게 결합되어 내구성과 시공성이 향상된 기술을 적용한 특수 지붕재
22	공급자 제안		주식회사 폴리체인	휘발성유기화합물 저감형 유무기복합 친환경 수성 도막형바닥재	국민생활 (환경)	도막형 바닥재는 주차장, 도로(차량, 자전거), 경보행로 등 도시경관 및 기능적 필요에 의해 비교적 넓은 면적에 사용되고 있음. 대부분 휘발성 유기화합물(VOC) 함유량이 높은 유성제품이 시장을 점유하고 있음. 전세계적으로 대기환경보전을 위해 VOC함유량을 규제하는 정책이 강화되고 있어 물을 용제로 하는 수용성 바닥재를 개발함과 동시에 기능적 물성 또한 확보
23	공급자 제안		정우정밀 주식회사	관 이탈방지 구조를 갖는 부단수밸브	국민생활 (환경)	부단수 상태에서 수도관에 구멍을 뚫어 디스크를 삽입하여 수돗물을 차수하는 현재 방식에서 수도관을 완전히 절단하여 소프트씰밸브를 설치하는 혁신적인 방법으로 수도관 종류와 관 내부의 스케일에 상관없이 완벽한 차수를 실현하는 부단수 제수밸브
24	공급자 제안		주식회사 코아이	무선 자항 유출유 회수 로봇	국민생활 (환경)	해수면에 유막 상태로 부유하는 유출유의 회수와 저장이 동시에 이루어지는 방식을 택해 폐흡착재 소각이나 화학적 유처리와 차별화된 친환경 유회수 기술 제공
25	공급자 제안		그린포장㈜	이지오픈 쌀포대	국민생활 (안전)	단실재봉 이지오픈 쌀포대로 기존 봉제타입에서 결박실과 개봉실의 구분이 안 되어 잘 풀지 못했던 개봉부를 상단측면에 부착된 식별테이프를 떼어내면 손쉽게 개봉되도록 고안된 제품
26	공급자 제안		포인텍이앤씨 주식회사	더블 핑거형 신축이음장치(PDF)	국민생활 (안전)	기존 신축 간격을 2개로 나누어 신축을 수용하므로 신축 사이의 간격을 반으로 좁힐 수 있어, 내구성뿐만 아니라 소음, 진동을 크게 줄일 수 있음
27	공급자 제안		(주)지오환경	소류력과 유속에 대한 저항성을 극대화 시킨 스톤네트	국민생활 (안전)	앵커부재와 스톤네트를 일체화하여 소류력과 유속에 대한 저항성을 극대화시켜 안정성을 확보하고, 재해 시 파손이 거의 발생하지 않아 재해복구에 드는 사회적 비용을 감소시키며 국민의 안전을 보장할 수 있는 제품
28	공급자 제안		두리 시스템	방무기능 안개제거시스템	국민생활 (안전)	안개가 상습적으로 발생하고 강풍이 부는 장소에 설치되어 안개제거기능 및 방풍기능 역할을 하는 복합적 기능을 가진 시스템
29	공급자 제안		아몽솔루션 주식회사	도로교통 국민 안전사고 예방 복합형 스마트 무인교통단속시스템	국민생활 (안전)	복합적 도로교통법규 위반 단속이 가능한 복합형 스마트 무인교통단속시스템으로 성능향상 및 도로교통법규 위반 단속 신뢰도 제고 및 교통법 위반으로 인한 사회적 비용 절감, 도로교통법규 위반 차량 또는 주행 차량 영상녹화
30	공급자 제안		한선에스티 주식회사	IR 융합센싱을 활용한 머신러닝기반 지능형 화재감지기	국민생활 (안전)	이 제품은 센서융합과 머신러닝을 결합한 인공지능 화재감지기로써 감시영역의 시공간적인 데이터를 획득하여 사람과 불과의 관계를 판단하여 사람이 사용하는 불을 배재하고 실제 화재불만을 인식하게 개발함으로써 사람이 사용하는 불에 대한 오경보율을 크게 줄였으며, 발화 10초 안에 화재불꽃을 인식함으로 초기 진압 및 대피 용이
31	스카우터 추천		엠지산업	무볼트 코어 천공 매립형 차선분리대	국민생활 (안전)	기존의 차선분리대 고정방식은 90프로 이상이 볼트와 칼블럭을 이용하여 고정하는 방식으로 차량의 충돌로 인해 볼트가 빠짐현상으로 타이어 펑크 및 인명피해 등 2차사고가 발생하였으나 자사의 차선분리대는 볼트와 피스를 사용하지 않음으로(코어천공 매립방식) 2차사고의 개연성이 없음. (가로바도 동일, 무볼트화)
32	공급자 제안		제일전기 공업㈜	실시간 전력 분석 방식을 이용한 디지털 아크 겸용 누전 차단기	국민생활 (안전)	화재 취약 시설(문화재, 주점, 노래방, 어린이 보호시설, 학교, 양로원 등) 및 공공 목적 건물들에 보급하여 전기화재 취약 시설에 대한 전기 화재 예방