	보도자료

보도시점	배포 즉시 (사진 11시 이후)	배포	2025. 9. 4.(목)

조달청, 미래성장 견인‧국민생활 개선 이끌 67개 혁신제품 지정

- 다양한 AI 융복합제품, 휴대용 유전자진단기 등 혁신기기 눈길

- “혁신제품 공공구매를 ‘28년까지 2조원으로 확대…미래산업 성장 뒷받침”

조달청(청장 백승보)은 4일 서울지방조달청에서 공공성과 기술 혁신성을 인정받은 67개의 혁신제품에 대해 지정서를 수여했다. <사진별첨>

이날 인증서를 받은 67개 혁신제품은 추천위원(스카우터) 추천, 조달기업 신청, 공공수요 숙성지원(인큐베이팅) 등 다양한 심사와 검증을 통해 제품의 공공성과 혁신성을 인정받았다.

▲AI기반 개인정보 탐지‧치환 보안솔루션 ▲CCTV 영상 내 개인정보 비식별화 제품 ▲AI기반 품질진단‧관리 솔루션 ▲AI 활용 민원서식 작성 서비스 ▲AI 광역 재난 현장 지휘차 ▲IOT기반 지능형 산사태 감지시스템 등 다양한 분야의 AI 혁신제품이 눈에 띄었다.

혁신제품으로 지정되면 최대 6년 동안 수의계약이 가능하고, 우선구매 제도 등을 통해 제품 개발 초기에 공공판로를 확보할 수 있다. 특히, 혁신제품을 조달청 예산으로 구매하고, 필요로 하는 공공기관이 직접 사용하며 실증하는 시범구매 제도는 혁신제품 공공구매 확대의 마중물 역할을 하고 있다.

백승보 조달청장은 “혁신조달은 정부가 위험을 안고서라도 혁신기술을 보유한 중소·벤처·혁신기업의 판로를 선도적으로 열어 주는 정책이다.”면서

“혁신제품 공공구매 규모를 현재 1조원에서 ‘28년까지 2조원으로 확대하여 AI‧바이오헬스‧기후테크 등 미래산업이 우리 경제의 성장동력으로 자리매김하도록 지원하겠다.”고 밝혔다.

담당 부서	신성장조달기획관	책임자	과 장	박한도	(042-724-7305)
	신성장조달총괄과	담당자	사무관	배철규	(042-724-6316)

참조		신규 혁신제품 지정제품 현황(67개)

ㅇ 2025년 제2차 혁신제품 지정 건(60개)

업체명	혁신제품 사진	혁신제품명	제품소개
주식회사 큐빅		개인정보 자동치환 Prompt Engineering 기술의 LLM 보안캡슐솔루션	Prompt Engineering 기술을 활용한 LLM 보안솔루션으로 생성형 AI를 활용하는 분야에서 개인정보(민감)정보, 기밀 등을 자동탐지하고 치환하는 보안솔루션
주식회사 앤트랩		실시간 인공지능 비식별화 시스템	인공지능 알고리즘을 사용하여 CCTV영상 내 개인정보(얼굴 및 차량번호판)를 실시간으로 비식별화하여 전송해 주는 제품
주식회사 페블러스		AI 학습데이터의 품질진단 및 개선통합형 데이터클리닉 솔루션	AI 학습데이터의 품질진단 및 품질개선이 가능한 품질관리 올인원 솔루션
주식회사 멀틱스		AI기반 스마트 민원서식 작성 및 신청 서비스	민원서식 작성 및 신청 서비스를인공지능 기반 음성인식, 챗봇시스템 등 사용자 의사소통 수단 및 스마트패드를 연동한 무인정보단말기 키오스크를 활용하여 제공하는 제품
주식회사 반도전기통신		재난현장 지휘차	AI 군중집계 기술을 활용한 현장통제용 이동형 제품으로 위험상황 예측 또는 발생 시 신속한 대응과 통제를 지원하는 AI 광역 인파통제 차량
주식회사 디티		IoT 기반 지능형 산사태 감지시스템	실시간으로 산사태 및 비탈면의 재난 위험을 정확하게 감지하여, '마을 단위' 위험 경보 조치할 수 있는 IoT 기반 안전 시스템
주식회사 크랜베리		지능형 융복합 음원분석 장치	재난, 범죄 현장의 영상, 음원 등 데이터를 실시간 수집ㆍ분석하여 제공하고 딥러닝 방식의 멀티모달 융복합분석을 통하여 각종 사고에 효과적으로 대응 가능한 제품
㈜스위트 케이		생성형 AI 기술 기반 맞춤형 정보제공 서비스 - 핀봇(Pinbot)	경량화된 생성형 언어모델 사용으로 초기 구축 비용 감소가 가능하며, 기관 내부망에서 구동 가능한 On-premise 제품
주식회사 성동해양기술		친환경 고점도용 전기식 유이송펌프	DC 전기식으로 초경량화된 유이송펌프로 해양오염 방제 및 선박 사고 대응에 최적화 된 제품
주식회사 현대에버다임		성능 고도화를 통한 운영 안전성 및 편의성을 향상시킨 소방고가차	고층 건물의 화재발생 시 신속한 화재 진압 및 인명구조가 가능한 굴절식 소방고가차
주식회사 에쓰엔		하이브리드 전폐형 고압 방수 전동기	침수사고에도 절연이 유지되어 중단 없이 안정적인 용수 공급이 가능한 하이브리드 전폐형 고압 방수 전동기
주식회사 선이앤씨		PCM 축열·열교환구조의 히트펌프 무부하제어형 지열시스템	전력소모가 큰 히트펌프를 무부하가동하여 전기요금을 절감시키고 에너지 효율성을 향상시킨 제품
성한 주식회사		적응형 쾌적 공조 빌딩자동제어시스템	재실자의 온열 쾌적감을 만족시키고 에너지를 절약 해주는 빌딩자동제어장치
주식회사 경동이앤에스		초전도 탄소나노튜브(CNT)복합 고효율 결빙 방지 띠형 발열체	지중에 매립되는 발열체로 결빙 가능성을 예측하고 자동으로 발열하여 결빙을 방지하는 제품
주식회사 링크솔루텍		시야확보를 위한 내시경용 연결기	수술 환경에서 오랜 시간 선명한 시야 유지를 도와주는 내시경용 연결기
주식회사 케이씨엠테크		회전드럼 탈취장치	본체 내부에 탈취드럼 기술을 적용한 제품으로 악취 발생 장소에 설치되어 악취가스를 포집 및 제거하는 기계장치
유풍산업		독립적 생태복원 및 하천 열섬현상 예방을 위한 우드식생블록	콘크리트 등과 같은 구조물 위에 독립적인 식생환경을 구축하는 생태복원 기능 제품
주식회사 더블유티피에스		각도 조절형 압력이 우수한 볼타입 신축관이음장치	현장 조건에 맞게 추가 공정 없이 자유롭게 각도 조절하여 효율적으로 시공 가능한 신축관이음장치
주식회사 그린웍스		조류충돌방지를 위하여 조류충돌방지패턴 부착이 가능한 테이프	자외선 반사가 가능한 패턴을 투명 유리창 및 방음벽에 설치하여 야생조류의 충돌을 방지하는 제품
주식회사 비오티스엔텍		W패널 산화공정(WOPS)을 이용한 탈취기	자유낙하식 W형 모듈패널을 충진물로 대체 활용함으로써, 탈취효과를 개선시킨 제품
주식회사 세한이노테크		난반사비드층과 자동 균일휘도 제어를 통해 시인성을 최적화한 스마트 LED 조명식 표지판	LED 조명식 표지판에 난반사비드층과 정전류제어를 사용하여 시인성을 향상시킨 제품
주식회사 국제기산		왕복식 슬러지 및 스컴 일체형 수집기	단일 구동부로 스컴과 슬러지를 낮은 전력으로 제거하여 슬러지 제거 효율을 향상시킨 제품
석성기업(주)		이산화탄소가스를 활용하여 내구성이 향상된 환경생태블록	콘크리트블록을 제조하는 과정에서 발생한 이산화탄소를 활용하여 강도 및 내구성를 높인 제품
신후 주식회사		스마트 융합 전원 안정화 제어장치	통신에 의한 시스템 원격전원제어가 가능하여 중요 서비스의 중단을 방지한 스마트용 서지보호기
주식회사 포딕스시스템		데이터 암호화를 통한 유출방지 및 분산저장 CCTV 시스템	데이터 암호화 및 암호 통신을 통해 외부 해킹과 CCTV 영상 유출 사고를 사전에 방지하며, 암호화 분산저장으로 고화질 카메라 영상 저장 및 검색 지연시간을 최소화한 시스템
엔씨티		방사성 오염 폐금속류의 자체처분을 위한 제염제 기술	방사성 오염 폐금속류의 방사성물질 오염 농도를 자체처분이 가능한 일반폐기물 수준으로 세척할 수 있는 제염제 기술
비투엠		환자용 이동식 배변 리프트	보행이 불편한 고령자와 환자의 대, 소변에 사용되는 비데식 배변기
신우중공업 주식회사		절연저항감지 및 제습장치 부착형 수중펌프	절연저항감지 및 제습 기능으로 수중펌프의 안전성과 내구성을 극대화한 제품
주식회사 케이스마트피아		측정주기 자동조절 기능을 구비한 저전력 스마트 하수도 단말장치	도심지 하수관로의 맨홀에 적용하여 하수의 수위 및 악취를 실시간 측정하는 스마트 하수 모니터링 장치
라인강건산업 주식회사		내진 성능이 구비된 건물일체형 태양광발전시스템	건축물 보호를 위해 내진 복합패널 조립체의 분리구조를 채택한 건물일체형 태양광 발전장치
주식회사 한양하이텍		스마트 더블락 누수감지 주철관 조인트	ICT 융복합 스마트 이중수밀 배관자재로서 누수 이중차단 기능, 시공불량 점검 기능, 누수감지 및 정보수집 기능을 보유한 제품
하천환경종합 기술연구소		수처리용 여과제(무독성 천연미네랄 루미라이트 생태 복원제)	천연광물인 루미라이트를 이용하여 수생태계를 보호·복원 하는 제품
주식회사 아이엔아이		보안 디바이스칩을 이용한 CCTV 카메라의 계정정보 제어용 영상감시장치	보안성능이 높은 보안칩과 NVR이 결합된 CCTV 계정정보 제어용 영상처리장치
큰나라찬 사회적협동조합		자동역세 미세여과장치(스트레이너)	정수장의 정수공정에 이물질(유충 등) 유입을 방지하기 위하여 배관에 직접 설치되는 자동역세 미세여과장치의 여과시스템
(주)지필로스		PEMEC SYSTEM	고효율 PEM수전해 시스템으로 고순도 수소(99.999%)를 생산하는 제품
주식회사 보라공사		스마트 공사 관리 시스템 ‘더공’	업체 선정부터 공사과정 전체를 자동 프로세스로 관리할 수 있는 공사전문 APP/WEB 서비스
주식회사 알유케이		알루미늄 무도장 논슬립 데크	특수 데크 커버 및 이중 결합 구조를 적용한 제품으로 공공시설, 해양 환경시설, 산업시설 내외부, 조선 선박 및 해양 플랜트 등 안전이 요구되는 장소의 바닥재로 사용
주식회사 에이엘테크		지능형 돌발 위험 시청각 입체형 역주행 방지 자동감지 경보기	Edge AI device의 고도화/야간 인식률 개선을 통해 100% 역주행 인식이 가능한 경보장치
주식회사 하이클라우더		케이폼스v1.0, 폰트관리프로그램	각자의 컴퓨터에 설치된 폰트의 유료, 무료, 번들 여부와 사용권 범위를 모니터링하여, 저작권침해 방지 및 중복투자 예방이 가능한 프로그램
둠둠 주식회사		수질시료 채취용 드론 장착형 채수기 서비스	드론을 이용한 원격 수질 시료 채수 방식으로 보당 정확한 위치의 수질 시료 채취 가능한 제품
태경전자㈜		차량 탑재형 다목적 유무선 겸용 드론 시스템	무소음, 소형경량의 유선 전원 공급 시스템을 활용하여 드론을 장시간 운용할 수 있고, 영상 실시간 전송, 경광봉과 조명 설치로 다양한 임무수행이 가능한 모듈형 유무선 겸용 드론 시스템
주식회사 태산		도비탄 방지 친환경 방탄 방음판	폐고무를 재활용한 흡음부재를 사용한 친환경 방탄 방음판
한소 주식회사		방독면 살균소독장비(HS-RPS30)	훈련 및 작전 시에 자주 사용하는 군용 방독면과 소방용 안면부 마스크 등을 살균소독하는 제품
(주)한맥		작업 효율성 향상과 에너지 저감을 위해 채광이 가능한 대형 도어(빅도어)	도어(빅도어)를 통해 외부의 빛이 투과돼 실내에 자연채광이 제공되어 에너지 절감과 작업자의 적정작업조도를 확보할 수 있게 해주는 제품
주식회사 잰153 바이오텍		잰닥터7 올나방킬	다양한 나방류 해충에 대해 강한 살충효과를 가진 제품
㈜제이치글로벌		방염기능 융합형 친환경 단열도료	기능 융합형 도료로 단열기능을 그대로 유지하고 방염성능을 부여함으로써 에너지 절감 효과와 화재 안전성이 동시에 확보된 하이브리드형 도료
㈜행복한건축 검진연구소		스마트 난방배관 점검 시스템	취약계층 동계 주거환경 개선사업 내 난방배관 점검 및 유지보수, 신규 건설 및 기존 공공임대주택의 난방배관 상태점검 및 유지관리에 활용되는 제품
(주)메디노드		필봇(PillBot)	처방 취소로 인하여 회수된 알약들을 투입하면 AI 딥러닝 학습 로봇이 의약품을 분석·판별하여 자동 분류를 해주는 제품
㈜한진테크		플루팅(FLUTING) 구조를 적용하여 열효율을 향상 시킨 전기온돌	발열관 외측 둘레면에 플루팅(Fluting) 처리를 하여 발열온도를 지속적으로 유지시킨 히터 조립체
㈜고스트패스		탈중앙화 원격 스마트기기 생체인증 게이트	개인의 생체데이터를 사용자의 스마트폰에 저장하여 인증을 진행하는 생체인증 게이트
유한책임회사 센도리		화재 안전 및 에너지 효율성을 갖춘 먼지자동청소 공기순환기	필터 자동청소와 제연기능을 가지고 있으며, 프리필터 교체가 불필요한 먼지자동청소 공기순환기
㈜위즈바이오 솔루션		현장형 신속 유전자증폭 분자진단기기 ‘클레오-원 (CLEOTM ONE)’	현장에서 간편하고 빠르게 한우 유전자를 판별하는 검사기기
㈜네브시스		mmTR-S Receiver	위성을 이용한 위치결정서비스 (GNSS)를 활용한 시설물 고유 진동수 측정 장비
옴니스랩스 주식회사		고용량 이미지 처리 기능이 우수한 이미지 분석 자동화 소프트웨어	고해상도 이미지에서 사물이나 변화를 고속으로 찾아내는 AI 소프트웨어
(주)에너피아		절전형 스마트 IOT 자율제어 스노우멜팅시스템	노면 온도, 노면 강우, 대기 온도의 데이터를 실시간으로 수집하고 원격 제어하여 긴급 상황 즉시 대처가 가능한 제품
(주)에이아이파크		‘AiVATAR Enterprise(아이바타 엔터프라이즈)’ 솔루션	음성 합성, 얼굴 생성, 영상 합성의 기술로 이루어진 AI아바타 영상 제작 솔루션
주식회사 포어시스		해양폐기물 자원순환 콘크리트 버켓앵커	해양폐기물을 콘크리트 재료로 대량 재자원화한 앵커
주식회사 아시아나노텍		친환경 화재확산 방지제 및 토양복원제	천연소재 기반의 생분해성, 무독성, 뛰어난 수분 보유 능력을 갖춘 화재 지연제
주식회사 네오스텍		고효율 스마트 LED 조명제어 시스템	에너지 절감과 자동화를 위한 무선 스마트 조명 제어시스템으로,설치가 간편하고 실시간 모니터링 및 원격제어가 가능한 제품
주식회사 신화기전		접속부에 자동 소화장치와 PLC 통신을 활용한 온도 및 전력감시 부스덕트 시스템	부스덕트 도체를 PLC통신선으로 활용하여 부스덕트의 온도와 전력감시를 실시간으로 확인하고 부스덕트 접속부에 자동 소화장치(소화캡슐)를 구성하여 화재 사고도 예방가능한 시스템

ㅇ 2025년 제3차 혁신제품 지정 건(7개)

업체명	혁신제품 사진	혁신제품명	제품소개
㈜우리엘 소프트		세관 X-ray 판독직원의 판독 역량 강화를 위한 AI기반 판독 트레이닝 프로그램	매칭 데이터가 필요 없어 기준 데이터 확보가 어려운 문제를 해결할 수 있음. 특히, 불법물품 데이터 확보가 어려운 관세 현장에서의 X-ray 영상 분석이나 의료영상 촬영 시 환자의 피폭량을 줄이기 위한 기술로 활용 가능
대아티아이 주식회사		IP기반 전자연동장치	전자연동장치를 IP기반 네트워크화 시스템으로 안정적인 유지보수 체계 확보 및 철도 운영의 효율성 향상 제품
이디씨 라이프 주식회사		무기질 재료를 사용하여 제조한 천연 목재질감의 고강도 바닥포장재 (WOOD STONE PAVE)	나무의 질감과 색감을 자연스럽게 살리면서 친환경 무기질 소재를 사용하여 돌보다 강한 물리적 특성을 지닌 조경용 바닥재
주식회사 아이티시에스		철강재 부식을 방지하기 위한 방식제	안정적인 열전도도 유지로 인한 에너지 효율 증대 및 화석연료 사용량 감소, 부식 제거에 소요되는 인건비 및 재료비 등 유지비용 절감 가능
(주)라눅스		데이터 분산 처리를 조명 자체에서 수행해 분석기계 없이 고장 원인을 진단할 수 있는 실시간 조명 제어 시스템	조명 간 자가 정보 전달과 조명 내부 연산을 통한 고장 판단으로 조명기구의 고장 확인을 외부에서 진행하여 조명으로 인한 안전 문제 사전 방지 및 즉각적 대처 가능
주식회사 디케이금속		지진에 의한 진동 및 부등침하 변위 대응형 밸브실	지진 시 배관에 가해지는 집중하중 또는 부등침하로 인한 변위 발생 시 밸브실을 관통하는 상수도 배관을 슬라이딩 플랜지에 의해 변위에 대응하여, 배관의 손상 방지와 물이 밸브실 내부로 유입을 차단
전능아이티 주식회사		의료정보 교류시스템 표준화 솔루션을 통한 헬스케어 AI 관리 솔루션 케어커넥트 v1.0	중복검사 감소로 의료비 절감, 환자·의료진 모두 편의성 제고, 지속 재활치료 관점에서, 급성기부터 만성기까지 연속성 확보, 의무기록 열람·이전 간소화